ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンスステープルカートリッジの交換

# ステープルカートリッジの交換

- フィニッシャー FS-537／フィニッシャー FS-537 SDの場合
- フィニッシャー FS-536／フィニッシャー FS-536 SD／フィニッシャー FS-534／フィニッシャー FS-534 SDの場合
- フィニッシャーFS-533の場合

## フィニッシャー FS-537／フィニッシャー FS-537 SDの場合

#####

- 本図はフィニッシャー FS-537 SDにパンチキット PK-523、Z折りユニット ZU-609、中継搬送ユニット RU-513を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## フィニッシャー FS-536／フィニッシャー FS-536 SD／フィニッシャー FS-534／フィニッシャー FS-534 SDの場合

#####

- 本図はフィニッシャー FS-534 SDにパンチキット PK-520、中継搬送ユニット RU-513を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## フィニッシャーFS-533の場合

#####

- 本図はフィニッシャー FS-533にパンチキット PK-519を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。