ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明エキスパート調整
検索

# エキスパート調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]

印刷画像の色味や、ステープル／パンチ／折り位置が変化した場合などに設定します。印刷画像の不具合の補正や、ステープル／パンチ／折り位置の調整など、いろいろな調整ができます。

設定 | 説明
--- | ---
[AEレベル調整] | AE(Auto Exposure(自動露光))レベルを調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[プリンター調整] | 印刷開始位置や印刷画像の不良を調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[フィニッシャー調整] | ステープルやパンチ、紙折りなどの位置を調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[濃度補正] | 厚紙、OHP、封筒に印字される画像の濃度を、用紙の種類と印刷色ごとに調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[画像安定化] | 本機内部の温度や湿度の変動などによる、読取り部分のずれや傾きなどを補正して、高画質印刷を安定化します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[用紙分離位置調整] | 両面印刷するとき、各面の用紙分離位置を調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[色重ねズレ補正] | 印刷結果に色ずれがある場合、それぞれの色に対して印刷位置を調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[階調補正] | 印刷画像の色の再現が悪くなったときに、色階調を調整します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[濃度バランス調整] | 印刷結果に濃度ムラがあるときに、濃度バランスを補正します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[スキャンエリア] | スキャナーの読込み範囲を調整します。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
[ADF調整] | ADFでの画像読取りに関する調整をします。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
[筋検出設定] | スリットガラスの汚れの検出レベルや、スリットガラスの清掃について設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[後端ズレ補正] | 印刷画像の後端に色ずれが発生する場合に、ずれを補正します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ユーザー紙設定] | [ユーザー紙1]～[ユーザー紙6]に、専用紙を登録します。坪量やメディア調整の設定をします。表示方法については、サービス実施店にお問い合わせください。
[消去補正] | [原稿外消去]を設定して原稿以外の部分を消去するときの動作や、消去方法を設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[PSデザイナーズ設定] | PSドライバーの[シミュレーションプロファイル]の設定が[自動]の場合に有効となります。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。