ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機に設定情報を書込む(インポート)

# 本機に設定情報を書込む(インポート)

- インポートできる情報の種類
- お使いのコンピューターからインポートする
- SMB共有フォルダーからインポートする
- USBメモリーからインポートする

## インポートできる情報の種類

本機からお使いのコンピューターまたはSMB共有フォルダーに保存(エクスポート)した各種設定情報を、本機に書込み(インポート)できます。また、装置の入替えなどで、同じ機種の別の装置からエクスポートした設定情報を移行できます。

本機にインポートできる情報は、次のとおりです。

項目 | 説明
--- | ---
[デバイス設定] | 本機の各種設定値です。 設定情報をインポートするときは、エクスポート時に指定したパスワードを入力します。
[認証情報] | 本機で管理する認証情報です。 認証情報をインポートするときは、エクスポート時に指定したパスワードを入力します。
[宛先] | 本機に登録されている宛先の情報です。 宛先情報をインポートするときは、エクスポート時に指定したパスワードを入力します。
[コピープロテクト/スタンプ] | コピープロテクトや、スタンプの登録情報です。
[禁止コードリスト] | OpenAPI連携アプリケーションの禁止コードリストです。

#####

- 本機のWebブラウザーを使ってネットワーク上の複合機にアクセスすれば、USBメモリーを使ってアクセス先の複合機に設定情報をインポートできます。

## お使いのコンピューターからインポートする

1. 管理者モードの[メンテナンス]-[インポート/エクスポート]で、インポートする情報を選び、[インポート]をクリックします。

2. インポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

   - [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]をインポートするときは、エクスポート時に指定したパスワードを入力します。

   - [認証情報]をインポートするときは、全認証データのバックアップファイルをインポートするか、ユーザーの登録情報のみをインポートするかを選びます。

   - [宛先]をインポートするときは、全宛先データのバックアップファイルをインポートするか、個別にエクスポートした宛先ファイルをインポートするかを選びます。

   - [宛先]をインポートするとき、[登録番号のみの宛先は、本体へ登録しない。]を選ぶと、インポートするファイルに登録番号のみ記載されている宛先情報は、本機に登録されません。[登録番号のみの宛先は、本体から削除する。]を選ぶと、登録番号のみ登録されている宛先情報を、本機から削除します。

3. [PCから選択]を選び、[参照]をクリックします。

4. インポートするファイルを選び、[OK]をクリックします。

   インポート確認画面が表示されます。

5. [インポート]をクリックします。

   - [認証情報]と[宛先]をインポートするとき、現在本機に登録されている情報とインポートする情報が異なる場合は、[差分]が表示されます。[差分]をクリックすると、本機に登録されている情報と、インポートする情報のどちらを適用するかを選べます。

#####

- カウンター情報はインポートできません。

- 禁止コードリストについて詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

## SMB共有フォルダーからインポートする

1. 管理者モードの[メンテナンス]-[インポート/エクスポート]で、インポートする情報を選び、[インポート]をクリックします。

2. インポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

   - [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]をインポートするときは、エクスポート時に指定したパスワードを入力します。

   - [認証情報]をインポートするときは、全認証データのバックアップファイルをインポートするか、ユーザーの登録情報のみをインポートするかを選びます。

   - [宛先]をインポートするときは、全宛先データのバックアップファイルをインポートするか、個別にエクスポートした宛先ファイルをインポートするかを選びます。

   - [宛先]をインポートするとき、[登録番号のみの宛先は、本体へ登録しない。]を選ぶと、インポートするファイルに登録番号のみ記載されている宛先情報は、本機に登録されません。[登録番号のみの宛先は、本体から削除する。]を選ぶと、登録番号のみ登録されている宛先情報を、本機から削除します。

3. [SMB一覧から選択]を選び、[SMB一覧]をクリックします。

4. SMBサーバーへ接続するための情報を入力します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SMBホスト名] | SMBサーバーのアドレスを入力します。 入力例：「192.168.1.1」
   [ユーザー名] | SMBサーバーにログインするためのユーザー名を入力します(半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角64文字以内)。

5. [接続]をクリックします。

   フォルダーの選択画面が表示されます。

6. インポートするファイルを選び、[OK]をクリックします。

   インポート確認画面が表示されます。

7. [インポート]をクリックします。

   - [認証情報]と[宛先]をインポートするとき、現在本機に登録されている情報とインポートする情報が異なる場合は、[差分]が表示されます。[差分]をクリックすると、本機に登録されている情報と、インポートする情報のどちらを適用するかを選べます。

#####

- カウンター情報はインポートできません。

- 禁止コードリストについて詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

## USBメモリーからインポートする

本機のWebブラウザーを使ってネットワーク上の複合機にアクセスすれば、USBメモリーを使ってアクセス先の複合機に設定情報をインポートできます。

1. 設定情報をインポートする複合機に、設定情報を保存したUSBメモリーを接続します。

2. 本機のWebブラウザーを起動して、設定情報をインポートする複合機のIPアドレスを指定します。

   - 操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

   Webブラウザーの画面に、アクセス先の複合機のWeb Connectionの画面が表示されます。

3. 管理者モードの[メンテナンス]-[インポート/エクスポート]で、インポートする情報を選び、[インポート]をクリックします。

4. インポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

   - [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]をインポートするときは、エクスポート時に指定したパスワードを入力します。

   - [認証情報]をインポートするときは、全認証データのバックアップファイルをインポートするか、ユーザーの登録情報のみをインポートするかを選びます。

   - [宛先]をインポートするときは、全宛先データのバックアップファイルをインポートするか、個別にエクスポートした宛先ファイルをインポートするかを選びます。

   - [宛先]をインポートするとき、[登録番号のみの宛先は、本体へ登録しない。]を選ぶと、インポートするファイルに登録番号のみ記載されている宛先情報は、本機に登録されません。[登録番号のみの宛先は、本体から削除する。]を選ぶと、登録番号のみ登録されている宛先情報を、本機から削除します。

5. [MFPに接続されたUSBから選択]を選び、[OK]をクリックします。

6. [OK]をクリックします。

#####

- カウンター情報はインポートできません。

- 禁止コードリストについて詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。