ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能 LK-114_SetupToolの管理者設定

# LK-114_SetupToolの管理者設定

[設定]メニューの[管理者設定]をクリックすると、LK-114_SetupToolの初期設定ができます。

設定 | 説明
--- | ---
[管理者パスワードのデフォルト設定] | 管理者パスワードの初期値を設定します。 管理者パスワードの入力が必要な画面に、ここで設定した設定値が初期値として表示されます。
[OpenAPI認証のデフォルト設定] | OpenAPI認証のユーザー名とパスワードの初期値を設定します。 OpenAPI認証のユーザー名とパスワードを使用する場合に設定します。 OpenAPI認証のユーザー名とパスワードの入力が必要な画面に、ここで設定した設定値が初期値として表示されます。
[通信設定] | 本体の検索時や本体とLK-114_SetupToolとの通信のタイムアウト(秒)など、通信に関する設定を行います。 [デバイスの検索設定]：LK-114_SetupToolで本体を検索するときのタイムアウト時間とTTL(Time To Live)を設定します。本体の検索と同時にユビキタスプリント設定も取得する場合は、[デバイス検索時にユビキタスプリント設定を取得する]にチェックをつけます。 [bizhub-セットアップツール間の通信設定]：本体とLK-114_SetupToolの通信のタイムアウト時間を設定します。
[ユビキタスプリントの初期設定] | 新規にユビキタスプリント設定を行う本体に送信する初期値を設定します。 [ストレージ設定]で、ストレージ機能の初期値を設定します。 [印刷後にドキュメントを自動的に削除する。]：ストレージ機に蓄積されたプリントジョブが印刷された時点で、ジョブを自動的に削除するかどうかを設定します。 [ドキュメントの有効期限]：ストレージ機に蓄積されたプリントジョブのデータを自動的に削除するまでの時間を設定します。 [IPPタイムアウト(秒)]：IPPを使用して印刷するときのタイムアウト時間を設定します。 [クライアント設定]で、クライアント機能の初期値を設定します。 [プロトコル設定]：ユビキタスプリントで使用するプロトコルを、[IPP]または[Raw]ポートから選択します。 [タイムアウト(秒)]：ストレージ機へ接続するときのタイムアウト時間を設定します。 [トポロジー設定]で、トポロジー機能の初期値を設定します。 [タイムアウト(トポロジー機から)(秒)]：本体をトポロジー機として使用する場合に、トポロジー機からの通信のタイムアウト時間を設定します。 [タイムアウト(トポロジー機へ)(秒)]：本体をストレージ機やクライアント機として使用する場合に、トポロジー機への通信のタイムアウト時間を設定します。