ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明整合板位置調整
検索

# 整合板位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [フィニッシャー調整]
          - [整合板位置調整]

排紙された用紙がずれるときに、排紙された用紙をそろえる整合板の幅を調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[整合板位置(奥)]／[整合板位置(手前)] | 位置を調整する整合板を選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-10.0 mm～10.0 mmの調整値を入力します。 初期値は[0.0 mm]です。

#####

- この機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-533が必要です（bizhub C558/C458/C368/C308/C258のみ）。