ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツールパスワードなしで印刷する(簡易認証)

# パスワードなしで印刷する(簡易認証)

- 概要
- 簡易認証を許可する
- 簡易認証サーバーを登録する
- SSLで通信する

## 概要

ユーザー認証を導入している場合に、プリンタードライバーを使って印刷するとき、ユーザー名だけの認証(パスワードなし)で印刷できるようにします。この機能を、簡易認証と呼びます。

簡易認証を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 簡易認証を許可する

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. 外部サーバー認証を導入している場合は、ユーザー名を確認するためのLDAPサーバー(簡易認証サーバー)の情報を登録する

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   LDAPサーバーとSSLで通信したい | こちら

## 簡易認証を許可する

簡易認証を許可します。本体装置認証を導入している場合は、ユーザー名だけの認証(パスワードなし)で、プリンタードライバーから印刷できるようになります。

管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[簡易認証設定]-[簡易認証設定]で、[簡易認証設定]を[許可]に設定します(初期値：[禁止])。

#####

- 簡易認証を許可する場合、本体装置認証、外部サーバー認証、拡張サーバー認証での本機へのログインユーザー名は、WindowsのログインIDと一致している必要があります。

## 簡易認証サーバーを登録する

外部サーバー認証を導入している場合は、ユーザー名をLDAPサーバーに問合せ、本機へのアクセス許可を受ける必要があります。このLDAPサーバーを、簡易認証サーバーと呼びます。

1. 管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[簡易認証設定]-[簡易認証サーバー登録]-[編集]をクリックします。

2. [第1サーバー]の[編集]をクリックして、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [簡易認証サーバー名称] | お使いの認証サーバーの名前を入力します(半角32文字以内)。 登録する認証サーバーに、わかりやすい名前をつけます。
   [外部認証サーバー] | 簡易認証を連携させる外部認証サーバーを選びます。 簡易認証が成功すると、本機でユーザーを管理するために、ユーザーの認証情報が本機に登録されます。この認証情報には、ユーザー名と外部認証サーバー名が含まれます。ここで選択した外部認証サーバー名が、ユーザー名と合わせて本機に登録されます。 初期値は[選択なし]です。
   [サーバーアドレス] | LDAPサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [ポート番号] | 必要に応じて、LDAPサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[389]です。
   [検索ベース1]～[検索ベース3] | 認証するユーザーを検索するときの、検索の起点と範囲を設定します。 [検索ベース]：検索の起点を指定します(半角255文字以内)。 入力例：「cn=users,dc=example,dc=com」 [検索範囲]：ツリーの検索範囲を選びます。初期値は[ツリー全体]です。 [ツリー全体]を選ぶと、入力した起点から下のツリー構造も含めて検索します。[直下1階層のみ]を選ぶと、入力した起点の直下の1階層のみを検索します。この場合、起点の階層自体は検索対象に含まれません。
   [タイムアウト時間] | 必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60]秒です。
   [認証方式] | LDAPサーバーへログインするときの、認証方式を選びます。 お使いのLDAPサーバーで採用している認証方式に合わせて選びます。 [Simple] [Digest-MD5] [GSS-SPNEGO] [NTLM v1] [NTLM v2] 初期値は[Simple]です。
   [ログイン名] | LDAPサーバーへログインして、ユーザーの検索が行えるログイン名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ログイン名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [ドメイン名] | LDAPサーバーへログインするためのドメイン名を入力します(半角64文字以内)。 [認証方式]で[GSS-SPNEGO]を選んだ場合は、Active Directoryのドメイン名を入力します。
   [referral設定] | 必要に応じて、referral機能を使うかどうかを選びます。 LDAPサーバーの環境に応じて設定してください。 初期値は[使用する]です。
   [検索属性] | LDAPサーバーでユーザーの検索をするときに使う、検索属性を入力します(半角64文字以内、記号は-のみ使用可能)。 属性値は、半角英字で始める必要があります。 初期値は[uid]です。
   [検索ディレクトリサービス] | ユーザーを検索するディレクトリサービスの種類を選びます。 Windows Server 2008以降のサーバーでActive Directoryを使用する場合は、[Active Directory]を選びます。 初期値は[その他]です。

3. 必要に応じて、[第2サーバー]の[編集]をクリックして、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [第2サーバー設定] | 第2サーバーを使うかどうかを選びます。 2つのサーバーをグループにすることで、サーバーがダウンしたときに、もう一方のサーバーに切換えて認証を行うことができます。 初期値は[使用しない]です。
   [ラウンドロビン機能] | 第1サーバーと第2サーバーへ交互に接続するかどうかを選びます。 [有効]を選ぶと、第1サーバーと第2サーバーに交互に接続することで、サーバーの負荷を分散することができます。 初期値は[無効]です。
   [再接続設定] | 第1サーバーに接続できないときに第2サーバーへ接続するための設定をします。 [ログイン毎に接続]：本機での認証時に毎回、第1サーバーへ接続します。第1サーバーがダウンしている場合は、第2サーバーへ接続します。 [指定時間毎に接続]：本機での認証時に第1サーバーがダウンしている場合、第2サーバーへ接続します。以後、[再接続時間]で設定した時間を経過するまでの間、本機での認証時に第2サーバーへ接続します。[再接続時間]で設定した時間を経過した後は、本機での認証時に再度、第1サーバーへ接続します。 初期値は[指定時間毎に接続]です。
   第2サーバー情報 | 必要な情報を設定します。 設定内容について詳しくは、手順2をごらんください。

#####

- 第1認証サーバーと第2認証サーバーの接続状態は、管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[認証サーバー接続状態]-[簡易認証]で確認できます。[接続可能]と表示されている場合は、第1認証サーバーと第2認証サーバーのどちらも接続できます。

## SSLで通信する

本機とLDAPサーバーとの通信を、SSLで暗号化します。

お使いの環境でLDAPサーバーとの通信をSSLで暗号化している場合に設定します。

管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[簡易認証設定]-[簡易認証サーバー登録]-[編集]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL使用設定] | SSLで通信するときは、チェックをつけます。 初期値は[OFF](チェックなし)です。
| [ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[636]です。
[証明書検証強度設定] | 証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 それぞれの項目で[確認する]を選ぶと、その項目について、証明書の検証を行います。
| [有効期限] | 証明書が有効期限内かどうかを確認します。 初期値は[確認する]です。
[CN] | 証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
[鍵使用法] | 証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
[チェーン] | 証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。 チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 初期値は[確認しない]です。
[失効確認] | 証明書が失効していないかどうかを確認します。 証明書の失効確認は、以下の順番で行います。 OCSP(Online Certificate Status Protocol)サービス CRL(Certificate Revocation List) 初期値は[確認しない]です。