ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール PC-FAX受信機能を使う

# PC-FAX受信機能を使う

PC-FAX受信は、受信したファクスを強制メモリー受信ボックスまたはFコード(SUBアドレス)で指定したボックスに、自動的に保存する機能です。

保存したファクスは、ボックスからコンピューターに取込めます。

ダイアルインサービスをご利用の場合は、ダイアルインのPC-FAX番号で受信したファクスだけPC-FAX 受信するように設定できます。

#####

- PC-FAX受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、転送ファクス、TSI受信振分け

- 複数の回線をお使いの場合に、管理者モードの[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[回線別受信設定]を[ON]に設定しているときは、この機能を回線別に設定できます。

1. 管理者モードの[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[PC-FAX受信設定]を選び、[OK]をクリックします。

2. 複数の回線をお使いの場合は、PC-FAX受信機能を設定する回線を選び、[編集]をクリックします。

   - 1回線をお使いの場合は、手順3へ進みます。

3. [PC-FAX受信設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [PC-FAX受信設定] | PC-FAX受信機能を使うときは、[許可する]を選びます。 ダイアルインをお使いの場合は、[ダイアルインのみ]が選べます。[ダイアルインのみ]を選ぶと、ダイアルインのPC-FAX番号で受信したときだけPC-FAX受信するように設定できます。 初期値は[許可しない]です。
   [受信出力先] | 受信したファクスの保存先を、[強制メモリ受信ボックス]または[指定ボックス](Fコード(SUBアドレス)で指定したボックス)から選びます。 初期値は[強制メモリ受信ボックス]です。
   [受信後印刷] | 受信したあとに、本機でも印刷するかどうかを選びます。 初期値は[する]です。
   [通信パスワード] | [受信出力先]で[指定ボックス]を選んだ場合は、PC-FAX受信をするときに、通信パスワード(送信ID)を確認するかどうかを選びます。 通信パスワードを確認する場合は、[パスワードチェック]にチェックをつけてから、通信パスワードを入力します(半角数字8桁以内、記号は＃、*を使用可能)。