ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明ファイル送信(SMB)
検索

# ファイル送信(SMB)

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [直接入力]
    - [ファイル送信(SMB)]

読込んだ原稿データをネットワーク上のコンピューターの共有フォルダーへ送信するときに、宛先とするコンピューター名(ホスト名)またはIPアドレスを入力します。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

設定 | 説明
--- | ---
[ホスト名] | 宛先とするコンピューター名(ホスト名)またはIPアドレスを入力します(253バイト以内)。 コンピューター名(ホスト名)の入力例：「HOME-PC」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[接続確認実行] | [ホスト名]で入力したホスト名が存在するかどうかを確認します。
[ホスト名検索] | [ホスト名]に適用するホスト名を検索して探します。ホスト名を検索するには、グループ名を指定する必要があります。 [グループ名]：初期状態では、自分の所属グループ名が表示されます。グループ名を変更する場合は、[変更]をタップし、グループ名を入力します(半角15文字以内)。グループ名の入力後、検索条件を指定して[検索実行]をタップします。 [ホスト名]：検索するホスト名を入力します(半角15文字以内)。ホスト名の入力後、検索条件を指定して[検索実行]をタップします。
[ファイルパス] | [ホスト名]に入力したコンピューターの共有フォルダー名を入力します(255バイト以内)。一般的には、共有名と呼ばれています。 入力例：「scan」 共有フォルダー内のフォルダーを指定したいときは、フォルダー名の間に「￥」を入力します。 入力例：「scan￥document」
[ユーザー名] | [ファイルパス]に入力したフォルダーのアクセス権限を持つユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。 入力例：「public user」
[パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します。
[参照] | タッチパネルから、ファイルを送信したいコンピューターを探して、共有フォルダーを選びます。 認証画面が表示されたら、選んだフォルダーのアクセス権限を持つユーザー名とパスワードを入力します。認証後は、[ホスト名]や[ファイルパス]などが自動で入力されます。 以下の場合、正しく参照できない可能性があります。 本機が接続しているネットワーク(サブネット)上に、512を超えるワークグループおよびコンピューターが存在する場合、正しく参照できない可能性があります。 IPv6環境では参照できません。
[認証確認] | 送信を実行する前に送信先への認証を行うときに選びます。[OK]または[次宛先]をタップすると、認証が実行されます。 [認証確認]は次の場合に表示されます。 シングルサインオン環境を構築し、本機がActive Directoryのドメインに参加している 本機のユーザー認証の認証情報(ログイン名とパスワード)をSMB宛先の認証情報(ホスト名とパスワード)として引用するように設定している ICカード認証でログイン後、本機に認証情報が保持されていない