ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティングフィニッシャー FS-536／フィニッシャー FS-536 SD／フィニッシャー FS-534／フィニッシャー FS-534 SDで紙づまりが発生した場合

# フィニッシャー FS-536／フィニッシャー FS-536 SD／フィニッシャー FS-534／フィニッシャー FS-534 SDで紙づまりが発生した場合

フィニッシャー内の紙づまり箇所は、[仕上り]の設定によって異なります。

#####

- 本図はフィニッシャー FS-534 SDにパンチキット PK-520、中継搬送ユニット RU-513を装着しています。

#####

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。

フィニッシャー内の紙づまり箇所は、[仕上り]の設定によって異なります。

#####

- 本図はフィニッシャー FS-534 SDにパンチキット PK-520、中継搬送ユニット RU-513を装着しています。

#####

- 中とじ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。