ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機の設定情報を保存する(エクスポート)

# 本機の設定情報を保存する(エクスポート)

- エクスポートできる情報の種類
- お使いのコンピューターにエクスポートする
- SMB共有フォルダーにエクスポートする
- USBメモリーにエクスポートする

## エクスポートできる情報の種類

本機の各種設定情報を、お使いのコンピューターまたはSMB共有フォルダーに保存(エクスポート)できます。本機の各種設定情報のバックアップや、設定情報のコピーにお使いください。

本機からエクスポートできる情報は、次のとおりです。

項目 | 説明
--- | ---
[デバイス設定] | 本機の各種設定値です。 必要に応じて、エクスポートする設定情報ファイルを、パスワードで暗号化できます。
[カウンター] | 本機の各種カウンター情報です。 ユーザー別カウンターや部門別カウンターなど、エクスポートするカウンター情報を選べます。
[認証情報] | 本機で管理する認証情報です。 全認証情報をエクスポートするか、ユーザー登録情報だけをエクスポートするかを選べます。 必要に応じて、エクスポートする認証情報ファイルを、パスワードで暗号化できます。
[宛先] | 本機に登録されている宛先の情報です。 全宛先情報、短縮宛先、グループ宛先、プログラム宛先、E-mailの件名／本文から、エクスポートする情報を選べます。 必要に応じて、エクスポートする宛先情報ファイルを、パスワードで暗号化できます。
[コピープロテクト/スタンプ] | コピープロテクトや、スタンプの登録情報です。
[禁止コードリスト] | 弊社が推奨しないOpenAPI連携アプリケーションの、禁止コードリストです。

#####

- 本機のWebブラウザーを使ってネットワーク上の複合機にアクセスすれば、アクセス先の複合機の設定情報をUSBメモリーにエクスポートできます。

## お使いのコンピューターにエクスポートする

1. 管理者モードの[メンテナンス]-[インポート/エクスポート]で、エクスポートする情報を選び、[エクスポート]をクリックします。

2. エクスポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

   - [デバイス設定]を選んだ場合は、エクスポートする目的を[設定コピー用]、[バックアップ用]から選びます。[設定コピー用]を選んだ場合は、コピーする設定の種類を選びます。

   - [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、必要に応じてパスワードを入力します。

   - [カウンター]を選んだ場合は、エクスポートするカウンターの種類を選びます。

   - [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、すべての情報をエクスポートするかどうかを選びます。

   - [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、保存するファイルの形式を選びます。表計算ソフトで編集する場合は、[CSVファイル]を選びます。

3. [エクスポート先]で、[PCにエクスポートする]を選びます。

4. [OK]をクリックします。

   ファイルがコンピューターに保存されます。

#####

- 証明書を登録しているE-mail宛先をエクスポートした場合、証明書はエクスポートされません。本機にインポートしたあとに、証明書を再登録してください。

- 禁止コードリストについて詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

## SMB共有フォルダーにエクスポートする

1. 管理者モードの[メンテナンス]-[インポート/エクスポート]で、エクスポートする情報を選び、[エクスポート]をクリックします。

2. エクスポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

   - [デバイス設定]を選んだ場合は、エクスポートする目的を[設定コピー用]、[バックアップ用]から選びます。[設定コピー用]を選んだ場合は、コピーする設定の種類を選びます。

   - [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、必要に応じてパスワードを入力します。

   - [カウンター]を選んだ場合は、エクスポートするカウンターの種類を選びます。

   - [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、すべての情報をエクスポートするかどうかを選びます。

   - [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、保存するファイルの形式を選びます。表計算ソフトで編集する場合は、[CSVファイル]を選びます。

3. [エクスポート先]で、[SMBにエクスポートする]を選びます。

4. [OK]をクリックします。

5. SMBサーバーへ接続するための情報を入力します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SMBホスト名] | SMBサーバーのアドレスを入力します。 入力例：「192.168.1.1」
   [ユーザー名] | SMBサーバーにログインするためのユーザー名を入力します(半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角64文字以内)。

6. [接続]をクリックします。

   フォルダーの選択画面が表示されます。

7. ファイルをエクスポートするフォルダーを選択して、[OK]をクリックします。

   ファイルが、選択したSMB共有フォルダーに保存されます。

## USBメモリーにエクスポートする

本機のWebブラウザーを使ってネットワーク上の複合機にアクセスすれば、アクセス先の複合機の設定情報をUSBメモリーにエクスポートできます。

1. 設定情報をエクスポートする複合機にUSBメモリーを接続します。

2. 本機のWebブラウザーを起動して、設定情報をエクスポートする複合機のIPアドレスを指定します。

   - 操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

   Webブラウザーの画面に、アクセス先の複合機のWeb Connectionの画面が表示されます。

3. 管理者モードの[メンテナンス]-[インポート/エクスポート]で、エクスポートする情報を選び、[エクスポート]をクリックします。

4. エクスポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

   - [デバイス設定]を選んだ場合は、エクスポートする目的を[設定コピー用]、[バックアップ用]から選びます。[設定コピー用]を選んだ場合は、コピーする設定の種類を選びます。

   - [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、必要に応じてパスワードを入力します。

   - [カウンター]を選んだ場合は、エクスポートするカウンターの種類を選びます。

   - [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、すべての情報をエクスポートするかどうかを選びます。

   - [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、保存するファイルの形式を選びます。表計算ソフトで編集する場合は、[CSVファイル]を選びます。

5. [MFPに接続されたUSBにエクスポートする]を選び、[OK]をクリックします。

6. [OK]をクリックします。

#####

- 証明書を登録しているE-mail宛先をエクスポートした場合、証明書はエクスポートされません。本機にインポートしたあとに、証明書を再登録してください。

- 禁止コードリストについて詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。