ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明クライアント機能設定
検索

# クライアント機能設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [システム連携]
      - [ユビキタスプリント設定]
        - [クライアント機能設定]

ユビキタスプリントのクライアント機能を設定します。

クライアント機能の設定を有効にすると、有効にした本体からストレージ機に蓄積された印刷ジョブを実行できるようになります。

項目 | 仕様
--- | ---
[クライアント機能使用設定] | クライアント機能を使うかどうかを選びます。 クライアント機能を使う場合は、[有効]を選びます。 初期値は[無効]です。
[プロトコル設定] | ストレージ機に接続するときに使うプロトコルを[IPP]または[RAWポート]から選びます。 [クライアント機能使用設定]が[有効]の場合に設定できます。
[接続タイムアウト設定] | ストレージ機との接続のタイムアウト時間を設定します。 [クライアント機能使用設定]が[有効]の場合に設定できます。