ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 httpサーバー設定
検索

# httpサーバー設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [httpサーバー設定]

Web Connectionの使用を禁止するかどうかの選択、IPP印刷の使用環境の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 本機をHTTPサーバーとして使うどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[PSWC設定] | Web Connectionを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[IPP設定] | IPPを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[IPPジョブ許可] | IPP印刷を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[オペレーションサポート情報] | IPPによる次の操作を許可するかどうかを選びます。 [印刷ジョブ]：印刷ジョブを許可します。 [有効ジョブ]：有効ジョブの確認を許可します。 [キャンセルジョブ]：ジョブのキャンセルを許可します。 [ジョブ属性取得]：ジョブ属性の取得を許可します。 [ジョブ取得]：ジョブ属性の一覧の取得を許可します。 [プリンター属性取得]：プリンター属性の取得を許可します。 初期値はすべて[ON](許可)です。
[プリンター関連情報] | 必要に応じて、本機のプリンター情報を入力します。 [プリンター名]：本機のプリンター名を入力します(半角127文字以内)。 [プリンター設置場所]：本機の設置場所を入力します(半角127文字以内)。 [プリンター情報]：本機のプリンター情報を入力します(半角127文字以内)。 [プリンターURI]：IPPを利用してプリントできるプリンターのURIを表示します。
[IPP認証設定] | IPP認証を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[認証方式] | IPP認証の認証方式を選びます。 [ユーザー認証連動]で[連動する]を選んだ場合、[requesting-user-name]を選ぶことはできません。 初期値は[requesting-user-name]です。
[IPP-SSL設定] | 通信にSSLを使うかどうかを選びます。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。 初期値は[非SSL通信のみ可]です。
[ユーザー名] | ユーザー名を入力します(半角20文字以内)。 [認証方式]で、[basic]、[digest-MD5]、[digest-SHA2]を選んだ場合に入力します。
[パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します。 [認証方式]で、[basic]、[digest-MD5]、[digest-SHA2]を選んだ場合に入力します。
[realm] | [認証方式]で[digest-MD5]または[digest-SHA2]を選んだ場合は、ドメイン(realm)を入力します(半角127文字以内)。
[ユーザー認証連動] | ユーザー認証や部門管理を導入している場合に、IPP認証を連動させるかどうかを選びます。 [連動する]を選ぶと、本機のユーザー認証機能を使ってIPP認証を行います。[認証方式]で[requesting-user-name]を選んだ場合は、設定できません。 初期値は[連動しない]です。
[IPP印刷時ユーザー認証情報] | IPP印刷のジョブを本機で管理するときに、どのログイン情報を使ってユーザー認証するかを選択します。 [ユーザー認証連動]で[連動する]を選んだ場合に設定できます。 [IPP認証情報優先]：IPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 [PJL情報優先]：PJLのユーザー名とパスワードを優先し、PJLの記述がないときのみIPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 初期値は[IPP認証情報優先]です。