ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティング給紙トレイで紙づまりが発生した場合

# 給紙トレイで紙づまりが発生した場合

#####

- 本図はbizhub C368/C308/C258に給紙キャビネット PC-210を装着しています。紙づまりの処理手順は全機種共通です。

給紙トレイ（トレイ1/2）内の紙片を取除く場合

図のようにロックを解除し、給紙トレイを引抜いてから、紙片を取除いてください。

給紙トレイ（トレイ3/4）内の紙片を取除く場合（bizhub C658/C558/C458のみ）

図のようにロックを解除し、給紙トレイを引抜いてから、紙片を取除いてください。

#####

- 搬送ローラーの表面には、手を触れないように注意してください。

#####

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。