ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンスサドルステープルカートリッジの交換

# サドルステープルカートリッジの交換

- フィニッシャー FS-537 SDの場合
- フィニッシャー FS-536 SD／フィニッシャー FS-534 SDの場合

## フィニッシャー FS-537 SDの場合

#####

- 本図はフィニッシャー FS-537 SDにパンチキット PK-523、Z折りユニット ZU-609、中継搬送ユニット RU-513を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- 中とじ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。

- サドルステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にサドルステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## フィニッシャー FS-536 SD／フィニッシャー FS-534 SDの場合

#####

- 本図はフィニッシャー FS-534 SDにパンチキット PK-520、中継搬送ユニット RU-513を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- 中とじ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。

- サドルステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にサドルステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。