ユーザーズガイド

検索

ホームコピーコピーする(基本的な操作の流れ)

# コピーする(基本的な操作の流れ)

1. 原稿をセットします。

   - 大量の原稿を1度に読込みたい場合や、異なるサイズの原稿、折りぐせのある原稿などを読込みたい場合は、読込む原稿に合わせて原稿の設定を行ってください。詳しくは、こちらをごらんください。

2. [コピー]をタップします。

3. 必要に応じて、コピーの各種設定をします。

   - 設定を変更すると、[出力]の画像に反映されるため、出力イメージを確認しながら設定できます。

   - 各種設定をやり直したいときは、リセットを押します。

   - コピーの設定については、以下の各項目をごらんください。

   目的 | 参照先
   --- | ---
   カラー、画質、濃度などを指定してコピーしたい | こちら
   両面コピーやページ集約をして用紙を節約したい | こちら
   コピーする用紙のサイズや種類を変更したい | こちら
   コピーした用紙をステープルでとじたり、冊子を作ったりしたい | こちら
   カード、雑誌など、いろいろな原稿をコピーしたい | こちら
   コピー倍率の指定、ポスターの作成など、レイアウトを調整したい | こちら
   コピーした文書に表紙や白紙を挿入したい | こちら
   コピーした文書に日付、ページ番号、スタンプなどを付けたい | こちら
   原稿の余分な部分を消去したい | こちら
   不正コピーを抑止したい | こちら
   原稿を本機のハードディスク(ボックス)に保存したい | こちら

4. 必要に応じて、テンキーで部数を指定します。

   - [部数]をタップするとテンキーが表示されます。

   - 10キー呼び出し（初期値：登録キー3）を押すとタッチパネルにテンキーを表示して入力できます。

   - 部数の入力をやり直したいときは、[C] (クリア)をタップします。

5. スタートを押します。

   - 必要に応じて、コピーを開始する前に[設定確認]をタップし、設定内容を確認します。

   原稿が読込まれ、コピーが開始されます。

   - 原稿の読込み中や印刷中にストップを押すと、処理を停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。操作を中止したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。

   - 印刷中に[コピー予約できます。]と表示されたら、次の原稿を読込むことができます。

#####

- お使いの環境に合わせて、コピーの各種設定の初期値を変更できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 部数入力のためのテンキーは常時表示させることができます(初期値：[部数押下時])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- コピーの各種設定をスムーズに行うために、コピーの基本設定を1画面に一括表示したり、トップ画面によく使う設定キーを配置したりできます。詳しくは、こちらをごらんください。