ユーザーズガイド

検索

ホームコピー Prefix/Suffix自動設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [システム連携]
      - [Prefix/Suffix自動設定]

E-mail形式で通信するファクスサーバーを利用する場合に、送信先の番号に接頭辞(Prefix)と接尾辞(Suffix)を自動的に付加するかどうかを選びます。初期値は[使用しない]です。

##### 参考

- [設定メニュー]-[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[詳細設定]-[アドレス入力付加設定]-[Prefix/Suffix登録]の登録番号01の内容が付加されます。
- [使用する]に設定すると、他の設定に制限がかかります。
- [設定メニュー]-[管理者設定]-[ファクス設定]を設定できません([宛先確認表示機能]、[PC-FAX送信許可設定]、[宛先2度入力機能(送信)]、[宛先2度入力機能(登録)]を除く)。
- Web Connectionの[宛先登録]-[アプリケーション登録]を設定できません。
- 掲示板ボックス、ポーリング送信ボックス、強制メモリー受信ボックス、再送信ボックスを使えません。
- 掲示板ボックス、中継ボックスを登録できません。
- 親展受信ができません。
- オフフックを使えません。
- ファクス送信時に、[ファクス設定]と、[応用]-[ファクス発信元設定]は設定できません。
- ネットワークファクス機能を使えません。
- ファクスの送信先を短縮宛先に登録するとき、[トーン]、[ポーズ]、[-]、[回線設定]を指定できません。
- [ジョブ表示]-[通信リスト]でレポートを出力できません。
- [履歴リスト]の[宛先]には、PrefixとSuffixを除いた番号を表示します。
- [通信リスト]-[レポート種類]は、[スキャン送信]になります。
- [通信リスト]-[履歴]-[詳細]の[宛先種類]は[E-mail]になります。
- [セールスカウンター]は、[ファクス/スキャン]の[読取り]のみ更新され、[ファクス送信枚数]は更新されません。