##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [レポート出力設定]

ファクス関連のレポートの印刷条件を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[通信管理レポート] | ファクスを送信／受信した結果を記載した通信管理レポートの印刷条件を設定します。
| [ON]／[OFF] | 通信管理レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
| [出力設定] | 印刷する場合は、印刷するタイミングを選びます。 [毎日]：[出力時刻設定]で指定した時刻に毎日印刷します。 [100通信ごと]：100通信ごとに印刷します。 [100/毎日]：[出力時刻設定]で指定した時刻に毎日印刷します。さらに、100通信ごとにも印刷します。 初期値は[100通信ごと]です。
| [備考欄印字設定] | 本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合に、ユーザー名／部門名を通信管理レポートの備考欄に印字するかどうかを選びます。 [通常印字]：回線の状態や送信時の設定を印字します。 [ユーザー名印字]：ユーザー認証のユーザー名を印字します。 [部門名印字]：部門認証の部門名を印字します。 初期値は[通常印字]です。
[送信結果レポート] | ファクスの送信結果を記載したレポートを印刷するタイミングを選びます。 [常時]：ファクスを送信したあと、常に印刷します。 [エラー時のみ]：ファクスの送信に失敗した場合に印刷します。 [OFF]：送信結果レポートを印刷しません。 初期値は[エラー時のみ]です。
[順次通信結果レポート] | 順次ポーリング受信や同報送信の結果を記載したレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[予約レポート] | タイマー通信機能を使って通信を予約したときに、レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[親展受信レポート] | 親展受信の結果を記載したレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[掲示板送信結果レポート] | 掲示板にポーリング用のファクスを登録した記録を記載したレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[中継結果レポート] | 中継配信で送信した結果を記載したレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[中継依頼受付レポート] | 中継局として中継受信したときに、レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[PC-FAX送信エラーレポート] | ファクスドライバーを使ったPC-FAX送信に失敗したときに、レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
[同報結果レポート出力] | 同報通信の結果を、通信したすべての宛先でまとめるか、宛先ごとに記載するかを選びます。初期値は[全宛先一括]です。
[送信結果レポート画面] | 送信結果レポートの印刷を確認する画面を、送信のたびに表示するかどうかを選びます。 初期値は[表示しない]です。
[ネットワークファクス受信エラーレポート] | インターネットファクスやIPアドレスファクスで受信に失敗したときに、レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[MDNメッセージ] | インターネットファクスが、相手の装置に届いたことをお知らせするレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[DSNメッセージ] | インターネットファクスが、相手のメールサーバーに届いたことをお知らせするレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
[正常受信メール本文印刷] | インターネットファクスを受信したあとに、正常に受信したことをお知らせするレポートを印刷するかどうかを選びます。レポートには、インターネットファクスの件名と本文が印刷されます。 初期値は[ON]です。