ユーザーズガイド

検索

ホームファクス増設した回線を使って送信する(回線指定)

# 増設した回線を使って送信する([回線指定])

- 増設した回線の使用について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## 増設した回線の使用について

2回線をお使いの場合に、使用する回線を選んでファクスを送信できます。

通常は空いている回線を使ってファクスが送信されますが、送信に使う回線の使い分けができます。

##### 参考

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、送信に使う回線を設定できます。
- 回線指定機能と以下の機能は併用できません。
- ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

増設した回線に個別の機能を設定します。1本目の回線とは異なる機能を設定すると、2回線で異なった使い方ができます。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

##### 参考

- [複数回線使用設定]で[受信専用]を設定している場合は、回線を指定できません。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。
2. [ファクス/スキャン]をタップします。
3. 宛先を指定します。
4. [応用設定]-[ファクス設定]-[回線設定]をタップします。
5. [回線指定]で、送信に使う回線を選び、[OK]をタップします。
   - [指定なし]を選ぶと、空いている回線を使います。両方の回線が空いているときは、回線1を優先します。
6. スタートを押します。

   送信が開始されます。