ユーザーズガイド

検索

ホームプリント LPR/Port 9100接続でインストールする

# LPR/Port 9100接続でインストールする

- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2をお使いの場合
- Windows XP/Server 2003をお使いの場合

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

##### LPR/Port9100の使用環境を設定します。

- Port 9100を利用する場合：
  RAWポート番号が指定されていることを確認します(通常は、初期設定の状態でお使いいただけます)。設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。
- LPRを利用する場合：
  LPDが有効になっていることを確認します(通常は、初期設定の状態でお使いいただけます)。設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

## Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2をお使いの場合

ネットワーク上のプリンターを自動検出してインストールする方法と、新しくポートを作成してインストールする方法があります。

ネットワーク上のプリンターを自動検出してインストールする場合の手順は以下のとおりです。

- この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源をONにしてください。

1. プリンタードライバーのCD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。
2. スタートメニューから[コントロール パネル]をクリックします。
3. [ハードウェアとサウンド]のプリンター機能を選びます。
   - Windows 7/Server 2008 R2の場合は、[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。[コントロール パネル]がアイコン表示になっている場合は、[デバイスとプリンター]をダブルクリックします。
   - Windows Vista/Server 2008の場合は、[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。[コントロール パネル]がクラシック表示になっている場合は、[プリンタ]をダブルクリックします。
4. プリンターの追加を選びます。
   - Windows 7/Server 2008 R2の場合は、[プリンターの追加]をクリックします。
   - Windows Vista/Server 2008の場合は、[プリンタのインストール]をクリックします。

   Windows Vistaの場合：

   Windows Server 2008の場合：

   [プリンターの追加]ウィザードが表示されます。

5. [ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンターを追加します]をクリックします。

   接続されているプリンターが検出されます。

6. 一覧から本機を選び、　[次へ]をクリックします。
   - プリンターが検出されない場合は、本機を再起動してください。
   - 画面に表示されているプリンター一覧から、目的のプリンターをIPアドレスで確認して選びます。
   - すべてのプリンターを検索するまでに時間がかかる場合があります。
7. [ディスク使用...]をクリックします。
8. [参照...]をクリックします。
9. CD-ROM内の目的のプリンタードライバーが入っているフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。
   - 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言語に応じて選んでください。
     選択できるプリンタードライバー：PCLドライバー、PSドライバー、XPSドライバー
10. [OK]をクリックします。

    [プリンター]リストが表示されます。

11. [次へ]をクリックします。
12. 画面の指示に従って操作します。
    - [ユーザー アカウント制御]に関する画面が表示された場合は、[続行]または[はい]をクリックします。
13. [完了]をクリックします。
14. インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが[プリンタ]ウィンドウまたは[デバイスとプリンター]ウィンドウに表示されていることを確認します。
15. CD-ROMをCD-ROMドライブから取出します。

    以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。

新しくポートを作成してインストールする場合の手順は以下のとおりです。

- この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状態で電源をONにしてください。。

1. プリンタードライバーのCD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。
2. スタートメニューから[コントロール パネル]をクリックします。
3. [ハードウェアとサウンド]のプリンター機能を選びます。
   - Windows 7/Server 2008 R2の場合は、[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。[コントロール パネル]がアイコン表示になっている場合は、[デバイスとプリンター]をダブルクリックします。
   - Windows Vista/Server 2008の場合は、[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。[コントロール パネル]がクラシック表示になっている場合は、[プリンタ]をダブルクリックします。
4. プリンターの追加を選びます。
   - Windows 7/Server 2008 R2の場合は、[プリンターの追加]をクリックします。
   - Windows Vista/Server 2008の場合は、[プリンタのインストール]をクリックします。

   Windows Vistaの場合：

   Windows Server 2008の場合：

   [プリンターの追加]ウィザードが表示されます。

5. [ローカル プリンターを追加します]をクリックします。

   [プリンター ポートの選択]ダイアログボックスが表示されます。

6. [新しいポートの作成:]をクリックし、[Standard TCP/IP Port]を選びます。
7. [次へ]をクリックします。
8. [TCP/IPデバイス]を選び、IPアドレスを入力します。
9. [次へ]をクリックします。
   - [ポート情報がさらに必要です]または[追加のポート情報が必要です]画面が表示される場合は、手順10へ進みます。
   - [プリンター ドライバのインストール]ダイアログボックスが表示される場合は、手順13へ進みます。
10. [カスタム]をチェックし、[設定...]をクリックします。
11. ポートに合わせて設定を変更し、[OK]をクリックします。
    - LPR接続の場合は、[LPR]にチェックをつけ、[キュー名:]に「Print」と入力します。大文字、小文字も正確に入力する必要があります。
    - Port 9100接続の場合は、[Raw]にチェックをつけ、[ポート番号:]にRAWポート番号(初期設定では[9100])を入力します。
    - 本機でLPRとPort 9100の両方が有効の場合、プリンタードライバーと本機はLPRで接続されます。
12. [次へ]をクリックします。

    [プリンター ドライバのインストール]ダイアログボックスが表示されます。

13. [ディスク使用...]をクリックします。
14. [参照...]をクリックします。
15. CD-ROM内の目的のプリンタードライバーが入っているフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。
    - 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言語に応じて選んでください。
      選択できるプリンタードライバー：PCLドライバー、PSドライバー、XPSドライバー
16. [OK]をクリックします。

    [プリンター]リストが表示されます。

17. [次へ]をクリックします。
18. 画面の指示に従って操作します。
    - [ユーザー アカウント制御]に関する画面が表示された場合は、[続行]または[はい]をクリックします。
19. [完了]をクリックします。
20. インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが[プリンタ]ウィンドウまたは[デバイスとプリンター]ウィンドウに表示されていることを確認します。
21. CD-ROMをCD-ROMドライブから取出します。

    以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。

## Windows XP/Server 2003をお使いの場合

- この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。

1. プリンタードライバーのCD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。
2. スタートメニューから[プリンタと FAX]をクリックします。
   - [プリンタと FAX]が表示されていない場合は、スタートメニューから[コントロール パネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX]をクリックします。
3. プリンターのインストールを選びます。
   - Windows XPの場合は、[プリンタのタスク]から[プリンタのインストール]をクリックします。
   - Windows Server 2003の場合は、[プリンタの追加]をダブルクリックします。

   [プリンタの追加ウィザード]が表示されます。

4. [次へ >]をクリックします。
5. [このコンピュータに接続されているローカル プリンタ]を選び、[次へ >]をクリックします。
   - [プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックははずしておきます。

   [プリンタポートの選択]ダイアログボックスが表示されます。

6. [新しいポートの作成:]をクリックし、[ポートの種類:]で[Standard TCP/IP Port]を選びます。
7. [次へ >]をクリックします。

   [標準TCP/IPプリンタ ポートの追加ウィザード]が起動します。

8. [次へ >]をクリックします。
9. [プリンタ名または IPアドレス:]ボックスに本機のIPアドレスを入力し、[次へ >]をクリックします。
   - [ポート情報がさらに必要です。]画面が表示される場合は、手順10へ進みます。
   - [完了]画面が表示される場合は、手順13へ進みます。
10. [カスタム]をチェックをつけ、[設定:]をクリックします。
11. ポートに合わせて設定を変更し、[OK]をクリックします。
    - LPR接続の場合は、[LPR]にチェックをつけ、[キュー名:]に「Print」と入力します。大文字、小文字も正確に入力する必要があります。
    - Port 9100接続の場合は、[Raw]にチェックをつけ、[ポート番号:]にRAWポート番号(初期設定では[9100])を入力します。
12. [次へ >]をクリックします。
13. [完了]をクリックします。

    [プリンタの追加ウィザード]が表示されます。

14. [ディスク使用...]をクリックします。
15. [参照...]をクリックします。
16. CD-ROM内の目的のプリンタードライバーが入っているフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。
    - 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言語に応じて選んでください。
      選択できるプリンタードライバー：PCLドライバー、PSドライバー
17. [OK]をクリックします。

    [プリンタ]リストが表示されます。

18. [次へ >]をクリックします。
19. 画面の指示に従って操作します。
    - ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテスト印刷で確認してください。
20. [完了]をクリックします。
21. インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが[プリンタと FAX]ウィンドウに表示されていることを確認します。
22. CD-ROMをCD-ROMドライブから取出します。

    以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。