ユーザーズガイド

検索

ホームスキャン TWAINスキャンのしかた

# TWAINスキャンのしかた

- 本機を操作してスキャンする
- コンピューターからスキャンする

## 本機を操作してスキャンする

操作パネルを操作して、スキャンを実行します。スキャンした画像データは、TWAINドライバーに対応したアプリケーションソフトウェアのウィンドウに表示されます。

ここでは、Adobe Photoshop を例に説明します。

1. Adobe Photoshopを起動します。
2. ファイルメニューで[読み込み]を選び、お使いのTWAINドライバーを選びます。
   - TWAINドライバーは、「KONICA MINOLTA bizhub C754Series TWAIN」と表示されています。
3. [デバイス選択]画面から本機を選んで、［接続］をクリックします。

   メインダイアログ画面が開きます。

4. [プッシュスキャン]にチェックをつけます。
   - 必要に応じて、[設定]タブで読込み設定をします。
5. [読込み]をクリックします。

   [スキャン開始待ち]ダイアログ画面が表示されたら、本機の前に移動します。

6. 本機に原稿をセットします。
7. 操作パネルのスタートを押します。

   原稿が読込まれ、コンピューターのアプリケーションウィンドウに画像が表示されます。

## コンピューターからスキャンする

コンピューターの操作でスキャンを実行します。スキャンした画像データは、TWAINドライバーに対応したアプリケーションソフトウェアのウィンドウに表示されます。

ここでは、Adobe Photoshop を例に説明します。

1. 本機に原稿をセットします。

   原稿をセットしたら、TWAINスキャンをするコンピューターの前に移動します。

2. Adobe Photoshopを起動します。
3. ファイルメニューで[読み込み]を選び、お使いのTWAINドライバーを選びます。
   - TWAINドライバーは、「KONICA MINOLTA bizhub C754Series TWAIN」と表示されています。
4. [デバイス選択]画面から本機を選んで、［接続］をクリックします。

   メインダイアログ画面が開きます。

   - 必要に応じて、[設定]タブで読込み設定をします。
5. [読込み]をクリックします。

   原稿が読込まれ、コンピューターのアプリケーションウィンドウに画像が表示されます。

##### 関連設定

- コンピューターからのTWAINスキャン時は、本機の操作パネルをロックします。必要に応じて、ロックを自動解除するまでの時間を変更できます(初期値：[120秒])。詳しくは、こちらをごらんください。