ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール E-mail送信(SMTP)

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [E-mail設定]
        - [E-mail送信(SMTP)]

本機からE-mailを送信するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 本機からE-mailを送信するかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[E-mail送信] | E-mail送信機能を使うかどうかを選びます。 スキャンした原稿データをE-mailの添付ファイルとして送信できます。 初期値は[使用する]です。
[E-mail通知機能] | E-mail通知機能を使うかどうかを選びます。 用紙の補給やトナー交換時期、紙づまりなど、本機で警告が発生したときに、登録したメールアドレスに通知できます。 初期値は[使用する]です。
[トータルカウンター通知機能] | トータルカウンター通知機能を使うかどうかを選びます。 本機で管理しているカウンター情報を、登録したメールアドレスに送信できます。 初期値は[使用する]です。
[SMTPサーバーアドレス] | お使いのメールサーバー(SMTP)のアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IP アドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IP アドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[バイナリー分割] | 大きなサイズのE-mailを送信するとき、E-mailを分割するかどうかを選びます。[分割メールサイズ]の設定に従って、E-mailを分割します。 メールサーバー側で、送信できるE-mailの最大容量が制限されている場合に設定します。 初期値は[使用しない]です。
[分割メールサイズ] | [バイナリー分割]で[使用する]を選んだ場合に、E-mailを分割するサイズを入力します。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー(SMTP)との通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60]秒です。
[サーバー容量] | メールサーバー(SMTP)が許容するE-mailの最大サイズを入力します。[無制限]を押し、選択を解除してから入力します。 ここで指定したサイズを超えたE-mailは、破棄されます。 [バイナリー分割]で[使用する]を選んだ場合は、この設定は無効となります。 初期値は[無制限]です。
[SSL/TLS設定] | メールサーバー(SMTP)との通信の暗号化方法を選びます。 お使いの環境に合わせて[SMTP over SSL]または[Start TLS]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー(SMTP)のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[25]です。
[ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL 通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 [SSL/TLS設定]を[SMTP over SSL]を選んだ場合に設定します。 初期値は[465]です。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します。初期値は[確認する]です。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [チェーン]：証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。初期値は[確認しない]です。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [CN]：証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。
[詳細設定] | お使いの環境に合わせて、SMTP認証やPOP before SMTP認証を設定します。
| [SMTP認証] | SMTP認証を使うかどうかを選びます。[使用する]を選んだ場合は、次の設定をします。初期値は[使用しない]です。 [ユーザーID]：SMTP認証のユーザーIDを入力します(全角／半角64文字以内)。 [パスワード]：[ユーザーID]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角64文字以内)。 [ドメイン名]：SMTP認証のドメイン名(realm)を入力します(半角253文字以内)。SMTP認証の認証方式が、Digest-MD5の場合に設定します。 ドメイン(realm)が2つ以上存在する場合に、ドメイン名を入力します。ドメイン(realm)が1つの場合は、入力は不要です。初期通信時にメールサーバー(SMTP)からドメイン名が通知され、そのドメイン名を使って自動的に通信します。 [認証設定]：SMTP認証と、本機のユーザー認証を連動させるかどうか選びます。本機でユーザー認証を導入している場合に設定します。 [設定値を使用]：[ユーザーID]と[パスワード]で入力した値を使います。 [ユーザー認証を使用]：本機の登録ユーザーのユーザー名とパスワードを、SMTP 認証の[ユーザーID ]と[パスワード]として使います。 初期値は[設定値を使用]です。
| [POP before SMTP認証] | POP before SMTPを使うかどうかを選びます。 お使いの環境で、E-mail送信時にPOP before SMTP認証を使っている場合に設定します。 初期値は[使用しない]です。
| [POP before SMTP時間] | 必要に応じて、POP認証してからE-mail送信を開始するまでの待ち時間を変更します。 初期値は[5秒]です。