ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明

### 設定ボタンの説明

- 設定ボタンの説明
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(ユーザー設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(管理者設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行

# 設定ボタンの説明

#### E-mail[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [直接入力]
    - [E-mail]

読込んだ原稿データをE-mailの添付ファイルとして送信するときに、宛先とするメールアドレスを入力します。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

メールアドレスの接頭辞(Prefix)や接尾辞(Suffix)が登録されている場合は、登録したドメイン名などを呼出して、入力を補完できます。

E-mail

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [直接入力]
    - [E-mail]

読込んだ原稿データをE-mailの添付ファイルとして送信するときに、宛先とするメールアドレスを入力します。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

メールアドレスの接頭辞(Prefix)や接尾辞(Suffix)が登録されている場合は、登録したドメイン名などを呼出して、入力を補完できます。

##### 関連設定(管理者向け)

- メールアドレスの接頭辞(Prefix)や接尾辞(Suffix)を登録しておくことで、メールアドレスの入力を補完できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### E-mail[ボックス]

E-mail(共有／個人／グループ)(送信)
E-mail(共有／個人／グループ)(バインド送信)
E-mail(ファイリングナンバー)(送信)

#### Fコード送信[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [ファクス設定]
      - [Fコード送信]

親展通信や中継配信を行うときに、Fコード(SUBアドレス、送信ID)を入力して送信します。

Fコードは、通信機械工業会(CIAJ)が標準化した通信手順です。メーカーが異なる場合でも、Ｆコード通信対応であれば、親展通信や中継配信を行うことができます。

Fコード送信

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [ファクス設定]
      - [Fコード送信]

親展通信や中継配信を行うときに、Fコード(SUBアドレス、送信ID)を入力して送信します。

Fコードは、通信機械工業会(CIAJ)が標準化した通信手順です。メーカーが異なる場合でも、Ｆコード通信対応であれば、親展通信や中継配信を行うことができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | Fコード送信を設定するときに[ON]を選びます。
[SUBアドレス] | SUBアドレスを入力します。 親展通信を行う場合は、送信先の親展ボックスのボックス番号を入力します。 中継配信を行う場合は、送信先の中継ボックスのボックス番号を入力します。
[送信ID] | 送信IDを入力します。 親展通信を行う場合は、送信先の親展受信用の通信パスワードを入力します。 中継配信を行う場合は、送信先の中継ボックスのパスワードを入力します。

#### Fコード送信(共有／個人／グループ)(送信)[ボックス]

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [応用設定]
            - [ファクス設定]
              - [Fコード送信]

親展通信や中継配信を行うときに、Fコード(SUBアドレス、送信ID)を入力して送信します。

Fコードは、通信機械工業会(CIAJ)が標準化した通信手順です。メーカーが異なる場合でも、Ｆコード通信対応であれば、親展通信や中継配信を行うことができます。

Fコード送信(共有／個人／グループ)(送信)

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [応用設定]
            - [ファクス設定]
              - [Fコード送信]

親展通信や中継配信を行うときに、Fコード(SUBアドレス、送信ID)を入力して送信します。

Fコードは、通信機械工業会(CIAJ)が標準化した通信手順です。メーカーが異なる場合でも、Ｆコード通信対応であれば、親展通信や中継配信を行うことができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | Fコード送信を設定するときに[ON]を選びます。
[SUBアドレス] | SUBアドレスを入力します。 親展通信を行う場合は、相手先の親展ボックスのボックス番号を入力します。 中継配信を行う場合は、送信先の中継ボックスのボックス番号を入力します。
[送信ID] | 送信IDを入力します。 親展通信を行う場合は、送信先の親展受信用の通信パスワードを入力します。 中継配信を行う場合は、送信先の中継ボックスのパスワードを入力します。

#### IPアドレスファクス[ボックス]

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [直接入力]
            - [IPアドレスファクス]

IPアドレスファクス送信するときに、宛先とするIPアドレスやメールアドレスなどを入力します。また、宛先の装置がカラー印刷に対応しているかどうかを選びます。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

IPアドレスファクス

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [直接入力]
            - [IPアドレスファクス]

IPアドレスファクス送信するときに、宛先とするIPアドレスやメールアドレスなどを入力します。また、宛先の装置がカラー印刷に対応しているかどうかを選びます。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

設定 | 説明
--- | ---
[宛先] | 宛先とする装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」(ドメイン名も含めて入力します。) 宛先はメールアドレスで指定することもできます。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIP アドレスまたはホスト名を入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス(IPv6)で入力する場合は、最初の括弧"[" のあとに、"IPv6:" を入力します。 IPアドレス(IPv6)の入力例：「ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 @以降をホスト名で入力する場合は、"[ ]"は不要です。 ホスト名の入力例：「ipaddrfax@host.example.com」
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。
[相手先機種] | 宛先の装置に合わせて、[カラー機]または[モノクロ機]のどちらかを選びます。

#### IPアドレスファクス[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [直接入力]
    - [IPアドレスファクス]

読込んだ原稿データをIPアドレスファクス送信するときに、宛先とするIPアドレスやメールアドレスなどを入力します。また、宛先の装置がカラー印刷に対応しているかどうかを選びます。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

IPアドレスファクス

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [直接入力]
    - [IPアドレスファクス]

読込んだ原稿データをIPアドレスファクス送信するときに、宛先とするIPアドレスやメールアドレスなどを入力します。また、宛先の装置がカラー印刷に対応しているかどうかを選びます。

複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。

設定 | 説明
--- | ---
[宛先] | 宛先とする装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」(ドメイン名も含めて入力します。) 宛先はメールアドレスで指定することもできます。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIP アドレスまたはホスト名を入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス(IPv6)で入力する場合は、最初の括弧"[" のあとに、"IPv6:" を入力します。 IPアドレス(IPv6)の入力例：「ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 @以降をホスト名で入力する場合は、"[ ]"は不要です。 ホスト名の入力例：「ipaddrfax@host.example.com」
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。
[相手先機種] | 宛先の装置に合わせて、[カラー機]または[モノクロ機]のどちらかを選びます。

#### LDAP検索[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [宛先検索]
    - [検索]
      - [LDAP検索]

LDAP サーバーやWindows Server のActive Directory で、1 つのキーワードを指定してメールアドレスやファクス番号を検索します。

#### LDAP検索[ボックス]

LDAP検索(共有／個人／グループ)(送信)
LDAP検索(共有／個人／グループ)(バインド送信)
LDAP検索(ファイリングナンバー)(送信)

#### LDAP複合検索[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [宛先検索]
    - [検索]
      - [LDAP複合検索]

LDAP サーバーやWindows Server のActive Directory で、カテゴリー別のキーワードを組合わせてメールアドレスやファクス番号を検索します。

#### LDAP複合検索[ボックス]

LDAP複合検索(共有／個人／グループ)(送信)
LDAP複合検索(共有／個人／グループ)(バインド送信)
LDAP複合検索(ファイリングナンバー)(送信)

#### OHP合紙[コピー]

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [OHP合紙]

複数枚のOHP フィルムにコピーするときに、指定した用紙をOHP フィルムの間に挿入します。コピー後の熱や、静電気でフィルムどうしが貼り付くのを防ぎます。

OHP合紙

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [仕立て]
      - [OHP合紙]

複数枚のOHP フィルムにコピーするときに、指定した用紙をOHP フィルムの間に挿入します。コピー後の熱や、静電気でフィルムどうしが貼り付くのを防ぎます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | OHP合紙を設定するときに[ON]を選びます。
[合紙用紙] | OHPフィルムの間に挿入する用紙の給紙トレイを選びます。 [OHPフィルム]に、手差しトレイにセットしたOHPフィルムの用紙サイズを表示します。セットしたOHPフィルムのサイズと、挿入する用紙のサイズは合わせてください。

##### 参考

- OHPフィルムのコピーで設定できる色は、[ブラック]だけです。
- コピー部数は1部だけです。変更できません。
- 仕上りの機能は変更できません。

##### 参照

- OHPフィルムは、手差しトレイにセットします。OHPフィルムのセットのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

##### 重要

- 1度通紙したOHPフィルムは、品質の低下や紙づまり、故障の原因になりますので使用しないでください。白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません。

#### PDF詳細設定[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [ファイル形式]
    - [PDF詳細設定]

ファイル形式として[PDF]または[コンパクトPDF]を選んだときに、PDFのオプション設定ができます。

PDF詳細設定

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [ファイル形式]
    - [PDF詳細設定]

ファイル形式として[PDF]または[コンパクトPDF]を選んだときに、PDFのオプション設定ができます。

設定 | 説明
--- | ---
[暗号化] | ファイルを暗号化するときに[ON]を選びます。 閲覧を制限するためのパスワードを入力します。PDFの印刷と編集の権限を細かく設定する場合は、権限パスワードを入力してから、[暗号化レベル]、[印刷許可レベル]、[文書と画像の抽出]、[変更許可レベル]を指定します。 詳しくは、こちらをごらんください。
[署名] | PDFに本機の署名(証明書)を付加するときに[ON]を選び、署名の暗号化レベルを[SHA1]または[SHA256]から選びます。 PDFの作成者を証明し、かつ偽造や改ざんを抑止できます。 本機に証明書が登録されている場合に利用できます。
[スタンプ合成方法] | PDFに、日付／時刻、ページ番号、ヘッダー／フッターを印字するときに設定します。 PDFに印字する文字を、テキストとして合成したいときは[文字]を選びます。[画像]を選ぶと、画像として合成します。
[アウトラインPDF] | コンパクトPDFで保存するときに設定します。 原稿の文字部分を抽出して、ベクター画像に変換します。

#### PDF詳細設定[ボックス]

PDF詳細設定(外部メモリー)(保存)
PDF詳細設定(共有／個人／グループ)(外部メモリーに保存)
PDF詳細設定(共有／個人／グループ)(送信)
PDF詳細設定(共有／個人／グループ)(バインド送信)
PDF詳細設定(共有／個人／グループ)(保存)
PDF詳細設定(ファイリングナンバー)(送信)
PDF詳細設定(ファイリングナンバー)(保存)

#### URL通知先設定[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [URL通知先設定]

SMB送信、FTP送信、WebDAV送信、ボックス保存の終了後に、原稿データの保存先を記載したE-mailを、指定のメールアドレスに送ります。

#### URL通知先設定[ボックス]

URL通知先設定(共有／個人／グループ)(送信)
URL通知先設定(共有／個人／グループ)(バインド送信)
URL通知先設定(ファイリングナンバー)(送信)