ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について使用環境をセットアップする

# 使用環境をセットアップする

- BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows 7)
- BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows Vista)
- BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows XP)
- Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102のインストールのしかた

## BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows 7)

Data Administratorを使うには、本機の認証設定を行ったあとに、使用環境のセットアップを行います。

セットアップは、認証装置のBioDriver(USB-Driver)をインストールして、次にData Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102をインストールする手順で行います。

- あらかじめ、コンピューターに Data Administrator V4.1.15000 以降のインストールが必要です。インストール方法について詳しくは、Data Administratorのマニュアルをごらんください。
- お使いのData Administratorのバージョン情報は、Data Administrator の[ヘルプ]メニューから[バージョン情報]- [プラグインバージョン情報]で確認できます。
- 最新のBioDriver(USB-Driver)は、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. 本機の主電源スイッチをOFF にし、本機から認証装置を取外します。
2. BioDriver(USB-Driver)をインストールします。
   - 認証装置をコンピューターのUSB ポートに接続します。

   ##### 重要

   - USBケーブルの抜差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。
   - 認証装置と同一のポートに他のUSB機器を接続しないでください。USBパワーが供給不足になり正しく動作できなくなります。
   - USBハブを使う場合は、500 mA以上の電力を供給できるセルフパワーのUSBハブをお使いください。
3. [デバイスとプリンター]ウィンドウを開きます。
   - [コントロール パネル]で[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。[コントロール パネル]がアイコン表示になっている場合は、[デバイスとプリンター]をダブルクリックします。
4. [未指定]カテゴリーに表示されている認証装置のデバイス名(もしくは[不明なデバイス])を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
5. [ハードウェア]タブの[プロパティ]をクリックします。
6. [全般]タブの[設定の変更]をクリックします。
7. [ドライバー]タブの[ドライバーの更新...]をクリックします。
8. ドライバーソフトウェアの検索方法を選択する画面で[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]をクリックします。
9. [参照...] をクリックします。
10. コンピューター内のBioDriver(USB-Driver)ファイルを選び、[OK]をクリックします。
11. [次へ]をクリックし、画面の指示に従って操作します。
    - [Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面が表示されるときは、[このドライバー ソフトウェアをインストールします]をクリックします。
12. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。

    続いて、Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102 をインストールします。こちらをごらんください。

## BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows Vista)

Data Administratorを使うには、本機の認証設定を行ったあとに、使用環境のセットアップを行います。

セットアップは、認証装置のBioDriver(USB-Driver)をインストールして、次にData Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102をインストールする手順で行います。

- あらかじめ、コンピューターに Data Administrator V4.1.15000 以降のインストールが必要です。インストール方法について詳しくは、Data Administratorのマニュアルをごらんください。
- お使いのData Administratorのバージョン情報は、Data Administratorの[ヘルプ]メニューから[バージョン情報]-[プラグインバージョン情報]で確認できます。
- 最新のBioDriver(USB-Driver)は、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. 本機の主電源スイッチをOFFにし、本機から認証装置を取外します。
2. BioDriver(USB-Driver)をインストールします。
   - 認証装置をコンピューターのUSBポートに接続します。

   [新しいハードウェアが見つかりました]画面が表示されます。

   ##### 重要

   - USBケーブルの抜差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。
   - 認証装置と同一のポートに他のUSB機器を接続しないでください。USBパワーが供給不足になり正しく動作できなくなります。
   - USBハブを使う場合は、500 mA以上の電力を供給できるセルフパワーのUSBハブをお使いください。
3. [ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]を選択します。
4. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)]をクリックします。
5. [参照...]をクリックします。
6. コンピューター内のBioDriver(USB-Driver)ファイルを選び、[OK]をクリックします。
7. [次へ]をクリックし、画面の指示に従って操作します。
8. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。

   続いて、Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102をインストールします。こちらをごらんください。

## BioDriver(USB-Driver)のインストールのしかた(Windows XP)

Data Administratorを使うには、本機の認証設定を行ったあとに、使用環境のセットアップを行います。

セットアップは、認証装置のBioDriver(USB-Driver)をインストールして、次にData Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102をインストールする手順で行います。

- あらかじめ、コンピューターに Data Administrator V4.1.15000 以降のインストールが必要です。インストール方法について詳しくは、Data Administratorのマニュアルをごらんください。
- お使いのData Administratorのバージョン情報は、Data Administratorの[ヘルプ]メニューから[バージョン情報]-[プラグインバージョン情報]で確認できます。
- この作業を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- 最新のBioDriver(USB-Driver)は、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. 本機の主電源スイッチをOFFにし、本機から認証装置を取外します。
2. 認証装置をコンピューターのUSBポートに接続します。

   [新しいハードウェアの検出ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。

   - [Windows アップデートに接続する]画面が表示された場合は、[いいえ、今回は接続しません]を選び、[次へ >]をクリックします。

   ##### 重要

   - USBケーブルの抜差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。
   - 認証装置と同一のポートに他のUSB機器を接続しないでください。USBパワーが供給不足になり正しく動作できなくなります。
   - USBハブを使う場合は、500 mA以上の電力を供給できるセルフパワーのUSBハブをお使いください。
3. [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選び、[次へ >]をクリックします。
4. [次の場所で最適のドライバを検索する]から[次の場所を含める:]を選び、[参照]をクリックします。
5. コンピューター内のBioDriver(USB-Driver)ファイルを選び、[OK]をクリックします。
6. [次へ >]をクリックし、画面の指示に従って操作します。
7. インストールが完了したら、[完了]をクリックします。

   続いて、Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102をインストールします。こちらをごらんください。

## Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102のインストールのしかた

- 最新のData Administrator PlugInは、弊社Webサイトからダウンロードできます。

1. Data Administrator PlugInのsetup.exeをクリックします。
2. 必要に応じて、セットアップ言語を選び、[OK]をクリックします。
3. 画面の指示に従って、インストールを行います。
4. [次へ]をクリックします。
5. [使用許諾契約の条項に同意します]を選び、[次へ]をクリックします。
6. [インストール]をクリックします。
7. インストールが完了したら、[完了]をクリックします。

   Data Administrator PlugIn for Biometric Authentication Unit AU-102のインストールが完了し、セットアップの完了です。