ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明(ユーザー設定)

### 設定ボタンの説明

- 設定ボタンの説明
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(ユーザー設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(管理者設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行

# 設定ボタンの説明(ユーザー設定)

#### ADF自動倍率[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [コピー設定]
      - [ADF自動倍率]

管理者によって、ユーザーによる変更が許可されている場合に設定できます。設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。

#### AMS方向不可時動作[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [コピー設定]
      - [AMS方向不可時動作]

[倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます。[拡大ローテーション]を[禁止]に設定した場合に有効です。

設定 | 説明
--- | ---
[プリントする] | 原稿の向きに関わらず印刷します。 初期値は[プリントする]です。
[ジョブ破棄] | 原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。

#### APS解除時のトレイ指定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [コピー設定]
      - [APS解除時のトレイ指定]

管理者によって、ユーザーによる変更が許可されている場合に設定できます。設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。

#### ATS許可[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [環境設定]
      - [給紙トレイ設定]
        - [ATS許可]

給紙トレイを指定して印刷する場合に、指定したトレイの用紙がなくなったとき、同じサイズの用紙がセットされている給紙トレイへの自動切換え(ATS：オートトレイスイッチ)を許可するかどうかを選びます。初期値は[許可しない]です。

#### E-mailアドレス変更[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [E-mailアドレス変更]

ユーザー認証でログインしているユーザーのメールアドレスを変更します。

##### 参考

- 管理者によって、ユーザーによる変更が許可されている場合に設定できます。

#### E-mail設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [E-mail設定]

E-mailの件名と本文の定型文を登録します。登録した件名と本文は、送信前に選べます。

設定 | 説明
--- | ---
[件名] | E-mailの件名に使う定型文を登録します。件名は、10件まで登録できます。 [件名]をタップすると、登録された件名のリストを表示します。 [初期値]と表示されている件名は、E-mailの送信時に、件名として自動で挿入されます。自動挿入する件名を変更するときは、任意の件名を選んで[初期値設定]をタップします。
[本文] | E-mailの本文に使う定型文を登録します。本文は、10件まで登録できます。 [本文]をタップすると、登録された本文のリストを表示します。 [初期値]と表示されている本文は、E-mailの送信時に、本文として自動で挿入されます。自動挿入する本文を変更するときは、任意の本文を選んで[初期値設定]をタップします。

#### E-mail送信[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [E-mail送信]
          - [新規登録]

宛先とするメールアドレスを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、1 ～ 2000 の範囲で入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並び替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 登録名の頭文字がアルファベットの場合は、自動的に検索文字が設定されます。登録名の頭文字がアルファベット以外の場合は、[etc]が初期値として設定されます。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[E-mail宛先] | 宛先とするメールアドレスを入力します。 PrefixやSuffixが登録されている場合は、登録したドメイン名などを呼出して、入力を補完できます。

##### 参考

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。
- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。
- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

##### 関連設定(管理者向け)

- メールアドレスの接頭辞(Prefix)や接尾辞(Suffix)を登録しておくことで、メールアドレスの入力を補完できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### IPアドレスファクス送信[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [IPアドレスファクス送信]
          - [新規登録]

宛先とするIPアドレス、ホスト名、メールアドレスのいずれかを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、1 ～ 2000 の範囲で入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並び替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 登録名の頭文字がアルファベットの場合は、自動的に検索文字が設定されます。登録名の頭文字がアルファベット以外の場合は、[etc]が初期値として設定されます。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[宛先] | 宛先とする装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」(ドメイン名も含めて入力します。) 宛先はメールアドレスで指定することもできます。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIP アドレスまたはホスト名を入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス(IPv6)で入力する場合は、最初の括弧"[" のあとに、"IPv6:" を入力します。 IPアドレス(IPv6)の入力例：「ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 @以降をホスト名で入力する場合は、"[ ]"は不要です。 ホスト名の入力例：「ipaddrfax@host.example.com」
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[25]です。
[相手機機種] | 宛先とする装置がカラーに対応しているかどうかを選びます。 初期値は[モノクロ機]です。

##### 参考

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。
- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。
- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#### JPEG圧縮方法[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [ファクス/スキャン設定]
      - [JPEG圧縮方法]

カラーで送信するときの圧縮方法の初期値を、[高画質]、[標準]、[高圧縮]から選びます。データのサイズは[高画質]が最も大きく、[高圧縮]で最も小さくなります。初期値は[標準]です。

#### OOXML印刷設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [OOXML印刷設定]

ダイレクト印刷するときの、OOXML印刷設定の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[シート/ブック印刷] | Excelファイルを印刷するときに、現在選んでいるシートを印刷するか、ブック全体を印刷するかを選びます。 初期値は[現在のシート]です。
[用紙サイズ] | OOXML(docx、xlsx、pptx)ファイルを印刷する用紙のサイズを選びます。 初期値は[自動]です。
[用紙種類] | OOXML(docx、xlsx、pptx)ファイルを印刷する用紙の種類を選びます。 初期値は[自動]です。

#### PCL設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [PCL設定]

PCL印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[フォント設定] | 使用するフォントを、レジデントフォントまたはダウンロードフォントから選びます。 [レジデントフォント]：本機に内蔵されているフォントから選びます。 [ダウンロードフォント]：本機にダウンロードしたフォントから選びます。ダウンロードフォントがある場合に表示されます。 [現在のフォント情報]で、現在の設定内容を確認できます。 初期値は[Courier]です。
[シンボルセット] | 使用するフォントシンボルセットを選びます。 初期値は[PC-8、Code Page 437]です。
[フォントサイズ] | フォントサイズの初期値を設定します。 [プロポーショナルフォント]：プロポーショナルフォント(文字ごとに幅が異なるフォント)のフォントサイズを入力します(単位：ポイント)。 初期値は[12.00ポイント]です。 [固定幅フォント]：固定幅フォント(文字ごとの幅が等しいフォント)の幅を入力します(単位：ピッチ)。 初期値は[10.00ピッチ]です。
[ライン/ページ] | テキストデータを印刷するときの、1ページに印刷するライン数を入力します。 初期値は[64ライン]です。
[CR/LFマッピング] | テキストデータを印刷するとき、改行コードを置換えるかどうかを選びます。改行コードを置換える場合は、置換え方法を選びます。 初期値は[しない]です。

#### PS設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [PS設定]

PS印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PSエラー印刷] | PSのラスタライズ中にエラーが発生した場合、エラー情報を印刷するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。
[ICCプロファイル設定] | プリンタードライバーに表示するプロファイルの初期値を指定します。
[自動トラッピング] | 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色を重ねて印刷するかどうかを選びます。 [する]を選ぶと、グラフや図形などで、色の境界に白い線が出るのを抑止できます。 初期値は[しない]です。
[ブラックオーバープリント] | 黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように印刷するかどうかを選びます。 [文字/図]：文字と図の部分で、隣り合う色に黒を重ねて印刷します。グラフや図形などで黒の周りに白い線が出るようなときに設定してください。 [文字]：文字の部分で、隣り合う色に黒を重ねて印刷します。文字の周りに白い線が出るようなときに設定してください。 [しない]：ブラックオーバープリント処理をせず、データのまま印刷します。 初期値は[しない]です。

#### TIFF画像用紙設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [TIFF画像用紙設定]

TIFFやJPEG形式のファイルをダイレクト印刷するときの、用紙に関する設定をします。USBメモリーやBluetooth対応機器から印刷する場合や、Web Connectionのダイレクトプリント機能で印刷する場合に適用されます。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙選択] | 印刷する用紙サイズの決定方法を選びます。 [自動]：TIFF/JPEG(JFIF)を印刷する場合に、画像と同じサイズの用紙に印刷します。 ただし、JPEG(EXIF)の場合は、[ユーザー設定]-[プリンター設定]-[用紙設定]-[用紙サイズ]で設定した用紙サイズに合わせて、画像を拡大または縮小して印刷します。 [優先用紙サイズ]：[ユーザー設定]で指定した用紙サイズに合わせて、画像を拡大または縮小して印刷します。 Bluetooth機器から印刷する場合は、[ユーザー設定]-[携帯電話/PDA設定]-[印刷設定]-[用紙]で設定した用紙サイズに印刷します。 Web Connection、USBメモリーから印刷する場合は、[ユーザー設定]-[プリンター設定]-[用紙設定]-[用紙サイズ]で設定した用紙サイズに印刷します。 初期値は[自動]です。

#### TWAIN操作ロック時間[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [ファクス/スキャン設定]
      - [TWAIN操作ロック時間]

コンピューターから、TWAIN対応アプリケーションソフトウェアによるスキャン操作をすると、本機の操作パネルがロックします。必要に応じて、ロックを自動解除するまでの時間を変更します。初期値は[120秒]です。