ユーザーズガイド

検索

ホームプリント基本設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語(Page Description Language)を選びます。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。 初期値は[自動]です。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します。 初期値は[1]部です。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます。 初期値は[ポートレート]です。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合、ハードディスクに次のジョブを保存するかどうかを選びます。 初期値は[する]です。
[用紙サイズ変換] | [ユーザー設定]-[プリンター設定]-[用紙設定]-[用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます。 通常は[しない]を選んでください。[する]を選ぶと、A4とLetter、A3とLedgerを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。 初期値は[しない]です。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ(表紙)を印刷するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。 初期値は[仕上げ優先]です。
[線幅補正] | 文字や線の幅の補正のしかたを選びます。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。 初期値は[細め]です。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます。 [する]を選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。 初期値は[する]です。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML(docx、xlsx、pptx)ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。 初期値は[しない]です。
[OOXML印刷モード] | OOXML(docx、xlsx、pptx)ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます。 初期値は[速度優先]です。
[紙折り設定] | 折り加工するかどうかを選びます。折り加工する場合は、折り方を選びます。 初期値は[しない]です。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を、[部単位]、[1枚ごと]、[ページ単位]から選びます。 [ページ単位]を選んだ場合は、一度に折り加工するページ数を入力します。 初期値は[部単位]です。