ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプションの仕様を確認する

# オプションの仕様を確認する

- ファクス機能(FAXキット FK-511)
- 大容量給紙ユニット LU-301
- 大容量給紙ユニット LU-204
- フィニッシャー FS-535
- 中綴じ機 SD-512
- パンチキット PK-521
- セパレーター JS-602
- Z折りユニット ZU-606
- ポストインサーター PI-505
- フィニッシャー FS-534
- 中綴じ機 SD-511
- パンチキット PK-520
- 認証装置 AU-102
- 認証装置 AU-201

## ファクス機能(FAXキット FK-511)

項目 | 仕様
--- | ---
メモリー容量 | 2048 MB(標準)
蓄積枚数 | 10000枚(A4サイズ700文字程度の原稿を、解像度[精細]で蓄積した場合)
適応回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線
走査線密度 | 超高精細： 600 dpi 600 dpi 高精細： 16 dot/mm 15.4 line/mm、400 dpi 400 dpi 精細： 8 dot/mm 7.7 line/mm、200 dpi 200 dpi 普通： 8 dot/mm 3.85 line/mm 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。
伝送速度(G3) | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/21600/ 24000/26400/28800/31200/33600 bps
最大読み取りサイズ | 原稿ガラス： 297 431.8 mm(A3サイズ) ADF： 297 mm 1000 mm(普通／精細／高精細) 297 mm 432 mm(超高精細／手動送信)
最大記録サイズ | 297 420 mm(A3サイズ) 1000 mmを超える原稿はページ分割設定にしたがって印字されます。

## 大容量給紙ユニット LU-301

項目 | 仕様
--- | ---
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60～ 90 g/m2)、厚紙1(91～120 g/m2)、 厚紙1+(121～157 g/m2)、厚紙2(158～  209 g/m2)、厚紙3(210～256 g/m2)
用紙サイズ | A4、 8-1/2 11
収容枚数 | 普通紙：3000枚(80  g/m2)/3300枚(64  g/m2)、厚紙1：2500枚、厚紙1+：1750枚、厚紙2：1550枚、厚紙3：1300枚
電源 | 本体から供給
最大消費電力 | 22  W以下
大きさ | 幅367 mm奥行528 mm高さ405 mm
質量 | 約18  kg

## 大容量給紙ユニット LU-204

項目 | 仕様
--- | ---
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60～ 90 g/m2)、厚紙1(91～120 g/m2)、 厚紙1+(121～157 g/m2)、厚紙2(158～  209 g/m2)、厚紙3(210～256 g/m2)
用紙サイズ* | SRA3 、A3 、B4 、A4 /、12 18 、11 17 ～8-1/2 11 /
収容枚数 | 普通紙：2500枚(80  g/m2)/2750枚(64  g/m2)、厚紙1：2000枚、厚紙1+：1450枚、厚紙2：1250枚、厚紙3：1000枚
電源 | 本体から供給
最大消費電力 | 22  W以下
大きさ | 幅629 mm 奥行556 mm高さ405 mm
質量 | 約25  kg

*各用紙サイズの最大収容枚数は2500枚(80  g/m2)/2750枚(64  g/m2)です。

## フィニッシャー FS-535

項目 | 仕様
--- | ---
排紙トレイ | 第1排紙トレイ(サブトレイ)、第2排紙トレイ(メイントレイ)
通紙機能 | グループ、ソート、仕分けグループ*、仕分けソート*、ステープル* *第2排紙トレイに排紙
用紙種類 | グループ／ソート：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHP フィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙* *第1排紙トレイに排紙 仕分けグループ／仕分けソート：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 300 g/m2) ステープル：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 209 g/m2)
用紙サイズ | <第1排紙トレイ> SRA3 、A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 /、16K /、8K 幅： 90 mm ～ 320 mm、長さ： 139.7 mm ～ 1200 mm ＜第2排紙トレイ＞ グループ／ソート： SRA3 、A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 /、16K /、8K 幅： 130 mm ～ 320 mm、長さ： 139.7 mm ～ 457.2 mm 仕分けグループ／仕分けソート： SRA3 、 A3 ～ A5 、B4 ～ B6 、12-1/4 18 、11 17 ～ 7-1/4 10-1/2 /、16K /、8K 幅： 182 mm ～ 311.15 mm、長さ： 148.5 mm ～ 457.2 mm ステープル： A3 ～ A5 、B4 ～ B6 、11 17 ～ 7-1/4 10-1/2 /、16K /、8K 幅： 182 mm ～ 304.8 mm、長さ： 148.5 mm ～ 457.2 mm
用紙積載量 <第1排紙トレイ> | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | 200枚
厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙 | 20枚
長尺紙 | 枚数規定無し
積載高さ：38 mm
用紙積載量 <第2排紙トレイ> | グループ／ソート | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | A4 、8-1/2 11 以下 | 3000枚
B4 、8-1/2 14 以上 | 1500枚
A5 、5-1/2 8-1/2 以上 | 500枚
厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2) | 100枚
OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙 | 対応無し
仕分けグループ／仕分けソート | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | A4 、8-1/2 11 以下 | 3000枚
B4 、8-1/2 14 以上 | 1500枚
B5 未満 | 500枚
厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2) | 枚数規定無し
ステープル | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | A4 、8-1/2 11 以下 | 2 ～ 9枚 | 200部
10 ～ 20枚 | 50部
21 ～ 30枚 | 30部
31～40枚 | 25部
41～50枚 | 20部
51 ～ 60枚 | 15部
61 ～ 100枚 | 10部
B4 、8-1/2 14 以上 | 2～9枚 | 50部
10～20枚 | 50部
21～30枚 | 30部
31～40枚 | 25部
41～50枚 | 20部
51～60枚 | 15部
61～100枚 | 10部
厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2) | 枚数規定無し
積載高さ：369 mm
ステープル最大とじ枚数 薄紙／普通紙／再生紙(52 g/m2 ～ 80 g/m2) | 100枚
シフト量 | 30 mm
電源 | 本体から供給
最大消費電力 | 105 W以下(フルオプション時)
大きさ | 幅724 mm(トレイ引出し時：881 mm) 奥行709.5 mm 高さ1025 mm
質量 | 約63.5  kg
消耗品 | ステープル針 MS-10A EH-1028用(製品番号No.1002 マックス社)(5,000 針入り) 1個

## 中綴じ機 SD-512

項目 | 仕様
--- | ---
通紙機能 | 中とじ、中折り、三つ折り (ベルトコンベア排紙)
用紙種類 | 中とじ／ステープル：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2)* * 表紙だけ使用可能です。 中折り：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2)* * 1枚だけ使用可能です。 三つ折り：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
用紙サイズ | 中とじ/中折り：A3、A4、B4、12-1/418 1117 ～ 8-1/211 、8K 幅： 210 mm ～ 320 mm、長さ： 279.4 mm ～ 457.2 mm 三つ折り：A4、8-1/211 、16K
最大中とじ枚数 | 20枚 とじ枚数例：表紙(52 g/m2 ～ 209 g/m2)1枚+ 薄紙・普通紙(52 g/m2 ～ 90 g/m2)19枚
最大折り枚数 | 中折り：5枚 三つ折り：3枚
折り排紙トレイの収容量 | 中とじ | 用紙の長さが330 mm以上 | 1 ～ 5枚とじ | 35冊
6 ～ 10枚とじ | 30冊
11 ～ 20枚とじ | 15冊
用紙の長さが330 mm未満 | 1 ～ 5枚とじ | 35冊
6 ～ 10枚とじ | 25冊
11 ～ 20枚とじ | 15冊
中折り | 用紙の長さが330 mm以上 | 1 ～ 5枚折り | 35冊
用紙の長さが330 mm未満 | 1 ～ 5枚折り | 35冊
三つ折り | 1枚折り | 50冊
2枚折り | 40冊
3枚折り | 30冊
大きさ | 幅239 mm奥行579 mm高さ534 mm
質量 | 約23.3  kg、約3.2  kg(排紙トレイ)
消耗品 | ステープル針 SK-602 EH-280 用(製品番号No.505 マックス社)(5000 針入り) 1 個
電源 | フィニッシャー FS-535より供給

## パンチキット PK-521

項目 | 仕様
--- | ---
パンチ穴数 | 2穴
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)
用紙サイズ | A3 ～ A4 /、B4 ～ B5 /、11 17 ～ 7-1/4 10-1/2 /、16K /、8K
電源 | フィニッシャー FS-535より供給
大きさ | 幅146.2 mm奥行639.2 mm高さ233.8 mm
質量 | 約4.5  kg

## セパレーター JS-602

項目 | 仕様
--- | ---
排紙トレイ | 第3排紙トレイ
通紙機能 | グループ、ソート
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2～90 g/m2)
用紙サイズ | A3 ～A5 、SRA4 、11 17 ～5-1/2 8-1/2 、16K /、8K 幅：139.7 mm ～ 182 ｍｍ、長さ： 297 mm ～ 431.8 mm
用紙積載量 | 普通紙 (80 g/m2) | A4 、8-1/2 11 | 100枚
A4 、8-1/2 11 以外 | 50枚
大きさ | 幅341 mm奥行537 mm高さ149 mm
質量 | 約1.75 kg

## Z折りユニット ZU-606

項目 | 仕様
--- | ---
パンチ穴数 | 2穴/4穴
パンチ設定時の用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～90 g/m2)
パンチ設定時の用紙サイズ | A3 ～A5 /、11 17 ～5-1/2 8-1/2 /、16K /、8K
折り種類 | Z折り
Z折り設定時の用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～90 g/m2)
Z折り設定時の用紙サイズ | A3 、B4 、11 17 、8-1/2 14 、8K
電源 | 外部コンセントから供給
大きさ | 幅169 mm奥行660 mm高さ1027.5 mm
質量 | 約45  kg

## ポストインサーター PI-505

項目 | 仕様
--- | ---
構成 | 上下2段供給トレイ
カバー紙種類 | 普通紙(60 g/m2～90 g/m2)、厚紙(91 g/m2～209 g/m2)
カバー紙サイズ | ＜上段トレイ＞ A4 /～A5 、B5 /、8-1/2 11 /、7-1/4 10-1/2 、5-1/2 8-1/2 、16K / 幅：182 mm～311.1 mm 長さ：139 mm～297 mm ＜下段トレイ＞ A3 ～A5 、B4、B5 /、12 18 、11 17 、8-1/2 14 、8-1/2 11 /、7-1/4 10-1/2 /、5-1/2 8-1/2 、16K /、8K 、SRA4 幅：182 mm～311.1 mm 長さ：139 mm～457.2 mm
用紙積載量 | 普通紙(80 g/m2) | 上段・下段とも200枚
電源 | フィニッシャー FS-535より供給
大きさ | 幅511 mm奥行635 mm高さ220 mm
質量 | 約10.5  kg

## フィニッシャー FS-534

項目 | 仕様
--- | ---
排紙トレイ | 第1排紙トレイ(サブトレイ)、第2排紙トレイ(メイントレイ)、折り排紙トレイ(ＲＵユニット上面)
通紙機能 | グループ、ソート、仕分けグループ、仕分けソート、ステープル
用紙種類 | グループ／ソート：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHP フィルム、はがき*、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙*、長尺紙* *第1排紙トレイに排紙 仕分けグループ／仕分けソート：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2) ステープル：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2)
用紙サイズ | <第1排紙トレイ> A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 /、16K /、8K 幅： 90 mm ～ 320 mm、長さ： 139.7 mm ～ 1200 mm <第2排紙トレイ> グループ／ソート： A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 /、16K /、8K 幅： 130 mm ～ 320 mm、長さ： 139.7 mm ～ 457.2 mm 仕分けグループ／仕分けソート： SRA3 、A3 ～ A5 、B4 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 /、16K /、8K 幅： 182 mm ～ 320 mm、長さ： 148.5 mm ～ 457.2 mm ステープル： A3 ～ A5 、B4 ～ B5 /、11 17 ～ 7-1/4 10-1/2 /、16K /、8K 幅： 182 mm ～ 297 mm、長さ： 148.5 mm ～ 431.8 mm <折り排紙トレイ> A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、12-1/4 18 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 /、16K /、8K 幅： 90 mm ～ 320 mm、長さ： 139.7 mm ～ 457.2 mm
用紙積載量 <第1排紙トレイ> | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | 200枚
厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙 | 20枚
長尺紙 | 枚数規定無し
積載高さ：35 mm
用紙積載量 <第2排紙トレイ> | グループ／ソート | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | A4 、8-1/2 11 以下、B5 / 以上 | 3000枚
B4 、8-1/2 14 以上 | 1500枚
A5 /、5-1/2 8-1/2 /以上 | 500枚
厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙 | 20枚
仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | A4 /、8-1/2 11 /、B5 | 3000枚
A4 、B5 、B4 、8-1/2 14 以上 | 1500枚
B5 v未満 | 500枚
厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2) | 20枚
ステープル | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | 2 ～ 9枚 | 100部
10 ～ 20枚 | 50部
21 ～ 30枚 | 30部
31 ～ 40枚 | 25部
41枚以上 | 20部
厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2) | 20部
積載高さ：375 mm(A4 、8-1/2 11 以下)／187.5 mm(B4 、8-1/2 14 以上)
用紙積載量 <折り排紙トレイ> | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | 100枚
厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙 | 20枚
積載高さ：22.5 mm
ステープル最大とじ枚数 | 薄紙／普通紙／再生紙(52 g/m2 ～ 90 g/m2)：50枚 厚紙(91 g/m2 ～ 120 g/m2)：30枚 厚紙(121 g/m2 ～ 209 g/m2)：15枚 とじ枚数例：厚紙(209 g/m2)2枚+普通紙(90 g/m2)48枚
シフト量 | 20 mm
電源 | 本体から供給
最大消費電力 | 56 W以下
大きさ | 幅528(658)mm 奥行641 mm 高さ1023(1065) mm ( )はトレイ引出し時
質量 | 約40 kg
消耗品 | ステープル針 SK-602 EH-590用(製品番号No.505 マックス社)(5000 針入り) 1個

## 中綴じ機 SD-511

項目 | 仕様
--- | ---
通紙機能 | 中とじ、中折り、三つ折り
用紙種類 | 中とじ／ステープル：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2)* *表紙だけ使用可能です。 中折り：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2)* *1枚だけ使用可能です。 三つ折り：薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
用紙サイズ | 中とじ／中折り：A3 、A4 、B4 、12-1/4 18 、11 17 、8-1/2 14 、8-1/2 11 、8K 幅： 210 mm ～ 320 mm、長さ： 279.4 mm ～ 457.2 mm 三つ折り：A4、8-1/2 11 、16K
最大中とじ枚数 | 20枚 とじ枚数例：表紙(52 g/m2 ～ 209 g/m2)1枚+薄紙・普通紙(52 g/m2 ～ 90 g/m2)19枚
最大折り枚数 | 中折り：5枚、三つ折り：3枚
折り排紙トレイの収容量 | 中とじ､中折り枚数 | 1枚 ～ 3枚 | 20部
4枚 ～ 10枚 | 10部
11枚 ～ 20枚 | 5部
三つ折り枚数 | 1枚 | 30部
2 ～ 3枚 | 10部
大きさ | 幅210 mm 奥行556 mm 高さ547 mm
質量 | 約24 kg
消耗品 | ステープル針 SK-602 EH-280 用(製品番号No.505 マックス社)(5000 針入り) 1 個
電源 | フィニッシャー FS-534より供給

## パンチキット PK-520

項目 | 仕様
--- | ---
パンチ穴数 | 2穴
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)
用紙サイズ | A3 ～ A4 /、B4 ～ B5 /、11 17 ～ 7-1/4 10-1/2 /、16K /、8K
電源 | フィニッシャー FS-534より供給
大きさ | 幅61 mm 奥行492 mm 高さ142 mm
質量 | 約1.8 kg

## 認証装置 AU-102

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | 生体(指静脈)認証装置 AU-102
静脈センサー方式 | 透過型光学方式
照合時間 | 約1秒以下
インターフェース | USB 2.0
寸法(mm) | 約59(W) 82(D) 74(H)
質量(g) | 約96(USBケーブル含まず)
最大消費電力(mA) | DC 5 V 500 mA
環境条件(動作時) | 周辺温度(℃) | 5～35
湿度(%) | 20～80(ただし結露しないこと)
環境条件(非動作時) | 周辺温度(℃) | 0～50
湿度(%) | 20～80(ただし結露しないこと)
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー(RAM) | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ハードディスクの空き容量 | 600MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1)以降 Windows XP：Microsoft .NET Framework 2.0 (SP2以降) Windows Vista：Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1以降) Windows 7には、PageScope Data Administratorの動作に必要な.NET Frameworkが標準搭載されています。
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

## 認証装置 AU-201

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | ICカード認証装置 AU-201
寸法(mm) | 約92(W) 64(D) 16(H)
質量(g) | 約120
電源 | USBポートより給電
環境条件(動作時) | 周辺温度(℃) | 0～40
湿度(%) | 20～85(ただし結露しないこと)
環境条件(非動作時) | 周辺温度(℃) | -20～50
湿度(%) | 20～85(ただし結露しないこと)
電波法区分 | 誘導式読み書き通信設備
適用カード | FeliCa、TypeA、FCF、FCFキャンパス、FeliCa(プライベートカード)、SSFC、HID(Prox)ただし、次のビット数(26bit、34bit、35bit、37bit、40bit)、HID(iClass)、ExtraCardType_100からExtraCardType_255
取得規格 | VCCIクラスB
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー(RAM) | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ハードディスクの空き容量 | 600MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1)以降 Windows XP：Microsoft .NET Framework 2.0 (SP2以降) Windows Vista：Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1以降) Windows 7には、PageScope Data Administratorの動作に必要な.NET Frameworkが標準搭載されています。
インターフェース | USB 1.1準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。