ユーザーズガイド

検索

ホームファクス準備の流れ

# 準備の流れ

### 本機を電話回線に接続する

#### モジュラーケーブルの接続を確認する

#### お使いの電話回線の種類を指定する

ダイアル方式が誤っていると通信できないため、正しく指定する必要があります。

#### 構内回線(PBX)環境への接続設定をする

構内回線(PBX)環境でお使いの場合は、外線番号を登録します。

### ファクスの送受信環境を準備する

#### ファクスの受信方法を選ぶ

お使いの環境に応じて、自動受信または手動受信を選びます。

#### 発信元情報を登録する

送信するファクスに印字する本機の名前や会社名(発信元名)と、本機のファクス番号を登録します。

#### 本機の日時を設定する

送受信するファクスに日時を印字するため、本機の日時を設定します。

### お使いの環境に合わせて設定する

#### よく送信するファクス番号を登録する

送信のたびに宛先入力する手間を省けます。

#### 増設した回線の使い方を設定する

2回線をお使いの場合に、2回線目の使い方を設定します。

#### ダイアルイン機能を設定する

ダイアルインサービスをご利用の場合に、ダイアルイン機能の設定をします。

#### ナンバーディスプレイ機能を設定する

ナンバーディスプレイサービスをご利用の場合に、ナンバーディスプレイ機能の設定をします。

#### 宛先の指定にLDAPサーバーを使う

LDAP サーバーやActive Directoryをお使いの場合に、サーバーで宛先検索ができます。

### 準備完了