ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール転送ファクス機能を使う

# 転送ファクス機能を使う

転送ファクスは、受信したファクスを、あらかじめ設定しておいた宛先へ転送する機能です。

個人のメールアドレスに送ったり、コンピューターの共有フォルダーに保存したりできます。受信したファクスをコンピューターで扱えるファイルに変換できるため、印刷コストの削減にもなります。

##### 参考

- 転送ファクス機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
- PC-FAX受信、TSI受信振分け、強制メモリー受信
- 2回線をお使いの場合は、管理者モードの[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[回線別受信設定]を設定することで、回線別に転送ファクス機能を使えます。

1. 管理者モードの[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[転送ファクス設定]を選び、[OK]をクリックします。
2. 2回線をお使いの場合は、転送ファクス機能を設定する回線を選び、[編集]をクリックします。
   - 1回線をお使いの場合は、手順3へ進みます。
3. [転送ファクス設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [転送ファクス設定] | 転送ファクス機能を使うときは、[する]を選びます。 初期値は[しない]です。
   [出力機能] | 受信したファクスを転送するときに、本機で印刷するかどうかを選びます。 [常時印刷]：転送すると同時に、本機でも印刷します。 [不達時のみ印刷]：正常に転送できなかった場合だけ、本機で印刷します。 初期値は[常時印刷]です。
   [転送先] | 受信したファクスの転送先を指定します。 [短縮宛先から選択]：本機に登録されている短縮宛先に転送します。 [グループ宛先から選択]：本機に登録されているグループ宛先に転送します。 [宛先を直接指定する]：入力したファクス番号に転送します。
   [回線指定] | 2回線をお使いの場合は、送信に使う回線を選びます。[指定なし]を選ぶと、空いている回線を使って送信します。 初期値は[指定なし]です。
   [ファイル形式] | ファクスを転送するときの、ファイル形式を選びます。 転送先がファクスの場合を除き、ファクスをファイルに変換できます。 初期値は[PDF]です。
   [ページ設定] | 原稿が複数ページあるときに、ファイルにするページ単位を選びます。 [ページ一括]：すべてのページを1つのファイルに変換します。 [ページ分割]：ページごとにファイルに変換します。ただし、[ファイル形式]で[JPEG]を選んだときは、[ページ分割]を選べません。 初期値は[ページ一括]です。
   [E-Mailへの添付方法] | 転送先がメールアドレスで、[ページ設定]を[ページ分割]に設定したときの、添付のしかたを選びます。 [全ファイル一括添付]：すべてのファイルを1通のE-mailに添付します。 [1 メール1ファイル]：ファイルごとに1通のE-mailを送信します。 初期値は[全ファイル一括添付]です。