ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール TCP Socketを介して連携する

# TCP Socketを介して連携する

- 概要
- TCP Socketの基本設定をする
- SSLで通信する

## 概要

TCP Socketを介して本機と通信するアプリケーションソフトウェアを利用する場合に、本機のTCP Socket設定をします。

本機の証明書を登録していれば、本機とアプリケーションソフトウェアとの通信を、SSLで暗号化することもできます。

TCP Socketを介して連携する場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする
   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。
2. TCP Socketの基本設定をする
   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。
3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   本機とアプリケーションソフトウェアとの通信をSSLで暗号化したい (外部の認証サーバーを利用したユーザー認証を導入している場合は、設定が必要です) | こちら

## TCP Socketの基本設定をする

TCP Socketを有効にします。

管理者モードの[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP Socket] | TCP Socketを使うときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[59158]です。

##### 参考

- Web Connectionおよび操作パネルで、複数のポート番号を同時に変更して[OK]をクリックすると、ポート番号重複エラーが表示されることがあります。ポート番号重複エラーが表示された場合は、一度にまとめて変更せず、1つずつ変更してください。

## SSLで通信する

本機とアプリケーションソフトウェアとのTCP Socketを介した通信を、SSLで暗号化します。

1. 本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。
   - 詳しくは、こちらをごらんください。
2. 管理者モードの[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SSL/TLS使用] | SSLで通信するときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
   [ポート番号(SSL/TLS)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[59159]です。