##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [プリンター調整]

印刷開始位置や印刷画像の不良を調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[印刷位置：先端] | 用紙を排紙する方向に対して、用紙先端の印刷を開始する位置を調整します。詳しくは、こちらをごらんください。
[印刷位置：側端] | 用紙を排紙する方向に対して、用紙左端の印刷を開始する位置を調整します。詳しくは、こちらをごらんください。
[両面印刷位置：先端] | 両面印刷の裏面を印刷するときに、用紙を排紙する方向に対して、用紙裏面の先端の印刷を開始する位置を調整します。詳しくは、こちらをごらんください。
[両面印刷位置：側端] | 両面印刷の裏面を印刷するときに、用紙を排紙する方向に対して、用紙左端の印刷を開始する位置を調整します。詳しくは、こちらをごらんください。
[プリンター先端イレース量] | 用紙先端のイレース量を調整できます。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
[プリンター通紙方向倍率] | 用紙種類の通紙方向倍率を調整できます。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
[メディア調整] | 用紙種類の特性により、印刷画像に不良(白抜け、白斑点、ザラツキ)が発生した場合に、用紙の種類ごとに不良を調整します。詳しくは、こちらをごらんください。