ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明(管理者設定)

### 設定ボタンの説明

- 設定ボタンの説明
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(ユーザー設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(管理者設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行

# 設定ボタンの説明(管理者設定)

#### マシン管理リスト印刷[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リスト／カウンター]
        - [マシン管理リスト印刷]

本機の設定値の一覧を印刷します。

設定 | 説明
--- | ---
[設定値リスト] | 本機の[ユーザー設定]や[管理者設定]などの設定値を記載したリストを印刷します。 必要に応じて、印刷の設定を変更してから[実行]をタップし、印刷を開始します。

#### 三つ折り印刷面方向[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [コピー設定]
      - [三つ折り印刷面方向]

コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます。初期値は[内側]です。

#### 三つ折り排紙位置調整[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [フィニッシャー調整]
          - [三つ折り排紙位置調整]

三つ折りしたときに、通常の位置に排紙するか、通常よりも本機から離して排紙するかを選びます。初期値は[通常位置に排出]です。

##### 参考

- オプションのフィニッシャー FS-535に中綴じ機 SD-521を装着している場合に調整できます。

#### メディア調整[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [プリンター調整]
          - [メディア調整]

用紙種類の特性により、印刷画像に不良(白抜け、白斑点、ザラツキ)が発生した場合に、用紙の種類ごとに不良を調整します。設定後にコピーまたは印刷を行い、必要に応じて調整を繰り返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[600dpi 1面目]／[600dpi 2面目]／[1200dpi 1面目]／[1200dpi 2面目] | 解像度に応じて、不良を調整する用紙の面を選びます。 [600dpi 1面目]／[1200dpi 1面目]：600dpi／1200dpiの片面印刷または両面印刷の表面に画像不良がある場合に選びます。 [600dpi 2面目]／[1200dpi 2面目]：600dpi／1200dpiの両面印刷の裏面に画像不良がある場合に選びます。
[用紙種類] | 不良を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | [ー]、[＋]をタップして、-8～7の調整値を入力します。 [－]：印刷画像に白抜けや白斑点がある場合にタップします。 [＋]：印刷画像にザラツキがある場合にタップします。 初期値は[自動]です。

#### モードリセット[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]
        - [モードリセット]

使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[使用者変更] | キーカウンター、管理カードを抜いたときに、すべての設定(登録した設定は除く)を初期化するかどうかを選びます。 初期値は[初期化する]です。
[ADF原稿セット] | ADFに原稿をセットしたときに、すべての設定(登録した設定は除く)をリセットするかどうかを選びます。 初期値は[リセットしない]です。
[次ジョブ] | ステープル設定、原稿セット／とじ方向の設定、送信時の設定を、ジョブごとにリセットするかどうかを選びます。 [ステープル設定]：ステープルを設定したジョブが終了したあと、次のジョブに設定を引継ぐか、解除するかを選びます。 初期値は[解除しない]です。 [原稿セット/とじ方向]：原稿セットやとじ方向を設定したジョブが終了したあと、次のジョブに設定を引継ぐか、解除するかを選びます。 初期値は[解除しない]です。 [送信後設定解除]：ファクス／スキャン送信設定で、ジョブごとに設定をリセットするとき、すべての設定を解除するか、宛先だけ解除するかを選びます。[ユーザーに確認]を選ぶと、設定や宛先を解除するどうかの確認画面を表示します。 初期値は[全て解除]です。
[通常/拡大表示共通初期設定] | 通常の画面表示と拡大表示の初期値を同時に設定するかどうかを選びます。 [共通にする]を選ぶと、[拡大表示初期設定]が表示されません。[コピー初期設定]または[ファクス/スキャン初期設定]で、各モードの初期値を変更すると、通常の画面表示と拡大表示の両方に適用されます。 初期値は[共通にしない]です。