ユーザーズガイド

検索

ホームスキャン送信のしかた

# 送信のしかた

1. 原稿をセットします。
2. [ファクス/スキャン]をタップします。
3. 必要に応じて、スキャン送信のオプション設定をします。
   - オプション設定について詳しくは、以下の各項目をごらんください。

   目的 | 参照先
   --- | ---
   カラーや原稿サイズなどの基本的なオプション設定をしたい | こちら
   サイズの異なる原稿や本など、いろいろな原稿に合わせたオプション設定をしたい | こちら
   新聞紙など、下地に色がついている原稿や、色の薄い原稿などの画質を調整したい | こちら
   日時やページ番号を振りたい | こちら
   その他のオプション設定 | こちら

4. [直接入力]-[スキャンサーバー]を選びます。
   - スキャンサーバー送信をするときは、同時に他の宛先へ送信したり、ファクス／スキャンプログラムを利用したりすることはできません。
5. PSPを選びます。
   - PSP(Post-Scan-Process)とは、スキャンサーバーからの配信先など、あらかじめ決められたスキャンに関するワークフローを自動化したものです。PSPは、Windows Server 2008 R2のアプリケーションで作成したもので、Active Directoryに登録されています。
   - PSPは、50件まで取得できます。ただし、送信先に複数のPSPを選ぶことはできません。
   - [再検索]をタップすると、PSPのリストを最新の情報に更新します。
   - [詳細表示]をタップすると、選んだPSPの詳細を表示します。
   - [設定変更]をタップすると、[カラー]や[読込みサイズ]などのオプション設定を変更できます。
6. [実行]をタップします。

   送信が開始されます。

   - PSPを選んでいない場合や、PSPに配信先が設定されていない場合は、送信できません。