ユーザーズガイド

検索

ホームファクスパスワードをつけて送信する(パスワード送信)

# パスワードをつけて送信する([パスワード送信])

- パスワード送信について
- 操作の流れ

## パスワード送信について

パスワード送信は、パスワードをつけてファクスを送信する機能です。パスワードでファクスの通信相手を制限している(閉域受信機能を設定している)装置に送る場合に使います。

##### 参考

- 送信先が閉域受信(パスワード)機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。
- あらかじめ送信先の閉域受信パスワードの確認が必要です。
- パスワード送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
- 中継配信、親展通信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

##### 参照

- 本機は、閉域受信機能を使ってファクスの通信先を制限できます。閉域受信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。
2. [ファクス/スキャン]をタップします。
3. 宛先を指定します。
4. [応用設定]-[ファクス設定]-[パスワード送信]をタップし、[ON]をタップします。
5. 送信先の閉域受信パスワードをテンキーで入力し、[OK]をタップします。
6. スタートを押します。

   送信が開始されます。