ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機のファームウェアを更新する

# 本機のファームウェアを更新する

- 概要
- ファームウェアをダウンロードするための準備をする
- 指定した時刻に自動でファームウェアを更新する
- ファームウェアを手動で更新する

## 概要

本機のファームウェアをインターネットからダウンロードして、更新できます。

ファームウェアをダウンロードしている間も、本機を使うことができます。

本機のファームウェアをインターネットからダウンロードして更新する場合は、次の手順で操作してください。

- ファームウェアの更新を行うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

1. ファームウェアをダウンロードするための準備をする
   - プロキシサーバーの設定と、ファームウェアを自動的にダウンロードする時刻を設定します。
   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。
2. 本機のファームウェアを更新する
   - 時刻を指定して自動で更新する場合は、こちらをごらんください。
   - 手動で更新する場合は、こちらをごらんください。

## ファームウェアをダウンロードするための準備をする

本機にファームウェアをダウンロードするための設定をします。

ダウンロード方法には、FTP経由でダウンロードする方法と、HTTP経由でダウロードする方法があります。お使いの環境に合わせて設定してください。

管理者モードの[ネットワーク]-[Internet ISW設定]-[プロキシ設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTP設定] | FTP経由でファームウェアをダウンロードする場合の設定をします。
| [プロキシ接続] | プロキシ経由でインターネットに接続する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
| [プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
| [プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[21]です。
[HTTP設定] | HTTPを経由でファームウェアをダウンロードする場合の設定をします。
| [プロキシ接続] | プロキシ経由でインターネットに接続する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
| [プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
| [プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[80]です。
| [プロキシ認証] | プロキシ認証を使うときは、[使用する]を選びます。 [ログイン名]：プロキシ認証のログイン名を入力します。 [パスワード]：[ログイン名]に入力したユーザーのパスワードを入力します。パスワードを入力(変更する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。 初期値は[使用しない]です。

## 指定した時刻に自動でファームウェアを更新する

指定した時刻に本機が自動的にファームウェアをダウンロードし、更新を実施します。

管理者モードの[ネットワーク]-[Internet ISW設定]-[時刻指定ファームウェア更新]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[時刻指定ファームウェア更新] | 指定した時刻に本機が自動的にファームウェアを更新するようにするときは、[有効]を選びます。 初期値は[無効]です。
[ファームウェア更新時刻] | 本機が自動的にファームウェアを更新する時刻を入力します。

## ファームウェアを手動で更新する

本機にインターネットからファームウェアをダウンロードして、手動で更新します。

ファームウェアをダウンロードしている間は、通常通り本機を使うことができます。

本機のファームウェアを更新している間は、本機を使えません。ファームウェアの更新が終わると、本機が自動的に再起動します。

管理者モードの[ネットワーク]-[Internet ISW設定]-[ファームウェア更新]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ファームウェアダウンロードステータス] | ファームウェアのダウンロード状況を表示します。 [更新]をクリックすると、ステータスを更新します。
[ファームウェアダウンロード] | インターネットからファームウェアをダウンロードするときにクリックします。
[ファームウェア更新] | ダウンロードが完了したファームウェアを使って、本機のファームウェアを更新するときにクリックします。