# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。

- Web Connectionについて
- お使いになるために必要な作業
  - ネットワーク環境の設定をする
  - Webブラウザーの設定を確認する
- 基本的な使い方
  - アクセスのしかた
  - Web Connectionの画面構成
  - ログインのしかた
  - ユーザーモードの概要
    - トップメニューについて
    - ユーザーモードの各メニューについて
  - ヘルプ機能を活用する
  - Web Connectionの使用を禁止する
- 本機の基本情報を設定する
  - 本機の情報を登録する
  - サポート情報を登録する
  - 本機の日時を設定する
- 本機のネットワーク設定をする
  - IPv4環境で使う
  - IPv6環境で使う
  - IPX環境で使う
  - ネットワークマップに表示する
  - ネットワークエラーコードを表示する
- Web Connectionの使用環境を設定する
  - Web Connectionの通信を暗号化する
  - 管理者パスワードを変更する
  - 初期画面をカスタマイズする
  - 自動的にログアウトするまでの時間を変更する
  - Flash表示に関する設定をする
    - Flash形式で表示するための設定をする
    - Flash形式での表示を禁止する
- スキャン送信の使用環境を設定する
  - E-mail送信の使用環境を設定する
  - SMB送信の使用環境を設定する
  - FTP送信の使用環境を設定する
  - WebDAV送信の使用環境を設定する
  - WSスキャン送信の使用環境を設定する
  - TWAINスキャンの使用環境を設定する
  - LDAPサーバーを使って宛先を検索する
- プリント機能の使用環境を設定する
  - LPR印刷の使用環境を設定する
  - Port9100印刷の使用環境を設定する
  - SMB印刷の使用環境を設定する
  - IPP印刷の使用環境を設定する
  - WS印刷の使用環境を設定する
  - Bonjour印刷の使用環境を設定する
  - AppleTalk印刷の使用環境を設定する
  - NetWareで印刷するための使用環境を設定する
  - Bluetooth対応機器から印刷するための使用環境を設定する
  - 本機の印刷設定の初期値を設定する
    - 印刷設定の初期値を設定する
    - PCL印刷設定の初期値を設定する
    - PS印刷設定の初期値を設定する
    - TIFF印刷設定の初期値を設定する
    - XPS/OOXML印刷のセキュリティーに関する設定をする
    - OOXML印刷設定の初期値を設定する
    - ページ割付設定の初期値を設定する
  - インターフェースごとにタイムアウト時間を設定する
  - 装置情報の取得をパスワードで制限する
  - BMLinkS印刷の使用環境を設定する
- ファクスの使用環境を設定する
  - ファクスの基本設定をする
    - 使用回線の設定をする
    - PBX環境への接続設定をする
    - 発信元情報を登録する
  - 送受信時の動作を設定する
    - 発信元／受信情報の印字のしかたを設定する
    - ファクス受信時の印刷設定を変更する
    - ファクス送信時にスタンプ設定を解除する
    - 受信したファクスの解像度に応じて画質を調整する
  - 便利な送受信機能を設定する
    - ファクス機能の有効／無効を設定する
    - ダイアルイン機能を使う
    - 閉域受信機能を使う
    - リモート受信機能を使う
    - 再送信機能を使う
    - 強制メモリー受信機能を使う
    - 転送ファクス機能を使う
    - PC-FAX受信機能を使う
    - TSI受信振分け機能を使う
    - PC-FAX送信を禁止する
  - 増設回線を使う
  - ファクスレポートの印刷条件を設定する
  - 着信を拒否する番号を登録する
- ネットワークファクス機能の使用環境を設定する
  - インターネットファクスの使用環境を設定する
  - IPアドレスファクスの使用環境を設定する
- ボックス機能の使用環境を設定する
  - ボックスを登録／編集する
    - ボックスを登録する
    - ボックスの設定を変更する
  - システムボックスを登録/編集する
    - 掲示板ボックスを登録する
    - 中継ボックスを登録する
    - ファイリングナンバーボックスを登録する
    - 掲示板ボックスの設定を変更する
    - 中継ボックスの設定を変更する
    - ファイリングナンバーボックスの設定を変更する
  - ユーザーボックスの使用環境を設定する
    - ボックスの上限数を設定する
    - 空のボックスをすべて削除する
    - ボックス内のファイルを自動的に削除する
    - 印刷／送信後のファイルの処理方法を設定する
  - システムボックスの使用環境を設定する
    - セキュリティー文書をすべて削除する
    - システムボックス内のファイルを自動的に削除する
    - 認証＆プリント文書の印刷後の動作を設定する
  - USBメモリーの使用設定をする
  - ユーザーによるボックスの登録や変更の操作を禁止する
- 本機を使えるユーザーを制限する
  - ユーザー認証と部門管理の概要
  - 本体装置認証を導入する
  - 部門管理を導入する
  - Active Directory認証を導入する
  - NTLM認証を導入する
  - LDAP認証を導入する
  - NDS over IPX認証を導入する
  - NDS over TCP/IP認証を導入する
  - 自分宛てに送信する(Scan to Me)
  - SMB送信のシングルサインオン環境を構築する
  - ユーザー／部門ごとに本機の機能の使用権限を設定する
    - ユーザー／部門ごとに使える機能を制限する
    - 外部サーバー認証時の機能制限の初期値を設定する
    - パブリックユーザーが使える機能を制限する
  - ユーザー／部門ごとに印刷枚数の上限を管理する
  - ユーザーごとに参照できる宛先を制限する
    - 参照できる宛先の制限方法
    - 参照可能レベルで管理する
    - 参照許可グループで管理する
    - 参照可能レベルと参照許可グループを組合わせて管理する
  - ユーザー／部門ごとに機能キーの表示パターンを変更する
  - 認証＆プリント機能の動作を設定する
  - 認証機能使用時の共通の設定をする
  - 認証情報のない印刷を制限する
  - パスワードなしで印刷する(プリント簡易認証)
  - 認証装置を使う
    - 認証装置の動作を設定する
    - 認証カードを使ってLDAPサーバーで認証する(LDAP-ICカード認証)
    - 認証カードのIDを本機のカウンター情報に記録する
- セキュリティーを強化する
  - 本機の証明書を作成してSSLで通信する
  - 本機の証明書を管理する
    - 複数の証明書を用途に応じて使い分ける
    - 証明書をエクスポートする
    - 証明書をインポートする
    - 証明書を削除する
  - 証明書検証に関する設定をする
    - 通信相手の証明書を検証する
    - チェーンの検証に使う外部証明書をインポートする
  - 本機にユーザー証明書を自動登録する
  - 本機へのアクセスをIPアドレスで制限する
  - IPsecで通信する
  - IEEE802.1X認証を行う
  - 認証済みの共有フォルダーへ送信する(Scan to Authorized Folder)
  - ユーザーによる登録／変更の操作を禁止する
  - コピーセキュリティー機能を使う
  - 操作パネルの操作履歴を保存する
- 本機の状態を管理する
  - 本機の電源を管理して節電する
    - 電源キー／パワーセーブ機能を設定する
    - 決まった時間に節電モードに切換える(ウィークリータイマー)
  - サマータイムを設定する
  - 操作パネルの環境をカスタマイズする
    - 登録キーに割当てる機能を変更する
    - トップメニューに配置する機能を選ぶ
    - トップメニューのテーマを変更する
    - トップ画面に表示する機能キーを選ぶ(表示パターンによる指定)
    - トップ画面に表示する機能キーを選ぶ(個別指定)
    - タッチパネルの表示言語を変更できるようにする
  - 本機の状態をE-mailで通知する
  - 本機のカウンターをE-mailで通知する
  - SNMPで管理する
  - 本体情報を確認する
    - 本機のカウンターを確認する
    - ROMバージョンを確認する
  - 設定情報を管理する
    - 本機に設定情報を書き込む(インポート)
    - 本機の設定情報を保存する(エクスポート)
    - ネットワーク設定を初期化する
    - ネットワークインターフェースを再起動する
    - 宛先情報をすべて消去する
  - ジョブログを取得する
  - 本機の動作環境を設定する
    - 通常表示と拡大表示の初期設定をまとめて行う
    - 拡大表示に切換えるときの動作を設定する
    - 宛先の初期表示方法を設定する
    - 原稿サイズの検知に関する設定をする
    - スキャンデータのファイル名の初期値を変更する
    - 読込み中の原稿をリアルタイムでプレビュー表示する
    - 白紙ページにスタンプを印字する
    - ジョブ飛越しの条件を設定する
    - アウトラインPDFの処理精度を設定する
    - 本機の利用頻度や機能設定情報の送信を許可する
  - ライセンス登録をして拡張機能を使う
    - リクエストコードを発行する
    - 拡張機能を有効化する
  - 本機のファームウェアを更新する
- 各種情報を登録する
  - 短縮宛先を登録する
    - E-mail宛先を登録する
    - FTP宛先を登録する
    - SMB宛先を登録する
    - WebDAV宛先を登録する
    - ボックス宛先を登録する
    - ファクス宛先を登録する
    - インターネットファクス宛先を登録する
    - IPアドレスファクス宛先を登録する
  - グループ宛先を登録する
  - プログラム宛先を登録する
    - E-mail宛先のプログラムを登録する
    - FTP宛先のプログラムを登録する
    - SMB宛先のプログラムを登録する
    - WebDAV宛先のプログラムを登録する
    - ボックス宛先のプログラムを登録する
    - ファクス宛先のプログラムを登録する
    - インターネットファクス宛先のプログラムを登録する
    - IPアドレスファクス宛先のプログラムを登録する
    - グループ宛先のプログラムを登録する
    - 宛先なしのプログラムを登録する
    - ファクス／スキャン送信のオプション設定をする
  - 一時プログラムを登録する
  - E-mailの件名と本文を登録する
  - 宛先のPrefixとSuffixを登録する
  - ヘッダー／フッターに追加する情報を登録する
  - フォント／マクロデータを追加する
  - 任意の用紙名と用紙種類を登録する
  - データ管理ユーティリティーを使う
    - データ管理ユーティリティーについて
    - コピープロテクトデータを管理する
    - スタンプデータを管理する
    - フォント／マクロデータを管理する
- 外部のアプリケーションと連携する
  - TCP Socketを介して連携する
  - OpenAPIを介して連携する
  - 本機のFTPサーバー機能を使って連携する
  - 本機のWebDAVサーバー機能を使って連携する
  - アプリケーションとの連携を解除する
  - 分散スキャンサーバーと連携する
  - 本機にコンテンツをアップロードできるように設定する
  - 遠隔診断システムと連携する
    - 遠隔診断に使うプロキシサーバーを登録する
    - 本機のカウンターの取得を許可する
    - 本機の使用状況を送信する
    - 本機の設定情報の読み書きを許可する
  - ファクスサーバーと連携する
  - 本機の操作パネルを遠隔操作する