ユーザーズガイド

検索

ホームファクス印刷できないファクスを保存／転送する(メモリー代行受信)

# 印刷できないファクスを保存／転送する(メモリー代行受信)

- メモリー代行受信について
- メモリー代行受信したファクスを転送する

## メモリー代行受信について

用紙づまりや消耗品ぎれなどで、受信したファクスを印刷できないときは、本機が印刷できる状態になるまでファクスをメモリーに保存します。

すぐにトラブル処置に対応できない場合に、保存されたファクスを他の宛先へ転送することもできます。

メモリー代行受信は、自動的にはたらきます。

##### 参考

- メモリーがいっぱいのときは、メモリー代行受信ができません。
- 用紙づまりなどのトラブル処理が終了すると、保存していたファクスの印刷を開始します。

## メモリー代行受信したファクスを転送する

1. [ジョブ表示]をタップします。
2. メモリー代行受信したジョブを選び、[転送]をタップします。
   - [ジョブ選択]から、リストに表示するジョブの絞込みができます。
3. 転送するジョブを選んでから転送先を指定し、[OK]をタップします。
   - 転送先は、キーボードアイコンをタップして直接入力するか、リストアイコンをタップして本機に登録されている宛先の中から選びます。
4. [実行]をタップするか、またはスタートを押します。

   転送が開始されます。

##### 参考

- 保存されたファクスをファクス以外の宛先へ転送する場合、ファクスは、ファクス／スキャンモードで初期値に指定されているファイル形式に変換されます。