ユーザーズガイド

検索

ホームファクス 1ページずつ送信する(クイックメモリー送信)

# 1ページずつ送信する([クイックメモリー送信])

- クリックメモリー送信について
- 操作の流れ

## クリックメモリー送信について

クイックメモリー送信は、原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を開始する方法です。発信元記録に総ページ数を入れることもできます。

本機は、通常、原稿をすべて読込んでメモリーに蓄積してから送信を開始しますが(メモリー送信)、クイックメモリー送信を使うことで、全体の処理時間を短縮できます。また、原稿の枚数が多い場合にも、メモリーオーバーすることなく送信できます。

##### 参考

- クイックメモリー送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
- タイマー通信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)
- クイックメモリー送信機能を設定している場合に、済みスタンプ機能を設定するとクイックメモリー送信は解除されます。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。
2. [ファクス/スキャン]をタップします。
3. 宛先を指定します。
4. [応用設定]-[ファクス設定]-[クイックメモリー送信]をタップし、[ON]をタップします。
5. 発信元記録に総ページ数を入れる場合は、[原稿枚数指定]を選んでから、テンキーで枚数を入力し、[OK]をタップします。
6. スタートを押します。

   原稿を1ページ読取ると同時に、送信が開始されます。