ユーザーズガイド

ホームアクセシビリティーコピーする

# コピーする

- コピーする(基本的な操作の流れ)
- 1部だけお試しコピーする(確認コピー)

## コピーする(基本的な操作の流れ)

拡大表示での基本的なコピーのしかたを説明します。

1. 原稿をセットします。
2. [コピー]をタップします。
3. 拡大表示を押します。
4. 必要に応じて、コピーの各種設定をします。
   - コピーしたときの仕上りの設定をしたい場合は、こちらをごらんください。
   - コピーする原稿や濃度の設定をしたい場合は、こちらをごらんください。
   - 各種設定をやり直したいときは、リセットを押します。
5. 必要に応じて、テンキーで部数を入力します。
   - テンキーは、操作パネルを左へスライドさせて使います。
   - 登録キーに[10キー呼び出し]が割当てられている場合は、登録キーを押すとタッチパネルにテンキーを表示して入力できます。
   - 部数の入力をやり直したいときは、C(クリア)を押します。
6. スタートを押します。

   原稿が読込まれ、コピーが開始されます。

   - 原稿の読込み中や印刷中にストップを押すと、処理を停止し、停止中のジョブの一覧を表示します。操作を中止したいときは、一覧から停止中のジョブを削除します。
   - 印刷中に、［コピー予約できます］と表示されたら、次の原稿を読込むことができます。

##### 参照

- 必要に応じて、拡大表示の初期値の変更や設定などができます。詳しくは、こちらをごらんください。

##### 関連設定(管理者向け)

- タッチパネルの初期表示を、拡大表示にするかどうかを選べます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。
  設定するには：[設定メニュー]-[管理者設定]-[環境設定]-[拡大表示設定]-[初期表示設定]

## 1部だけお試しコピーする(確認コピー)

先に1部だけコピーして仕上りを確認してからコピーできます。

大量の部数をコピーするときは、確認コピー機能を使うことで、大量のミスコピーを未然に防ぐことができます。

1. 原稿をセットします。
2. [コピー]をタップします。
3. 拡大表示を押します。
4. 必要に応じて、コピーの各種設定をします。
   - コピーしたときの仕上りの設定をしたい場合は、こちらをごらんください。
   - コピーする原稿や濃度の設定をしたい場合は、こちらをごらんください。
   - 各種設定をやり直したいときは、リセットを押します。
5. テンキーで部数を入力します。
   - テンキーは、操作パネルを左へスライドさせて使います。
   - 登録キーに[10キー呼び出し]が割当てられている場合は、登録キーを押すとタッチパネルにテンキーを表示して入力できます。
   - 部数の入力をやり直したいときは、C(クリア)を押します。
6. プレビューを押します。
   - ADFに原稿をセットした場合は、1部コピーされます。手順10に進みます。
   - 原稿ガラスに原稿をセットした場合は、手順7に進みます。
7. 次の原稿をセットし、スタートを押します。
8. すべての原稿を読込み終えたら、[読込み終了]をタップします。
9. スタートを押します。

   1部だけコピーが開始されます。

10. コピー結果を確認します。
    - 設定をやり直したいときは、C(クリア)またはリセットを押して設定を解除します。
11. 残りの部数のコピーを開始する場合は、[印刷実行]をタップします。

    残りの部数のコピーが開始されます。