ユーザーズガイド

検索

ホーム操作パネルについて電源キーの使い方

# 電源キーの使い方

- 購入時の状態でお使いの場合
- パワーセーブキーとしてお使いの場合

## 購入時の状態でお使いの場合

購入時の状態でお使いの場合の電源キーの使い方について詳しくは、こちらをごらんください。

## パワーセーブキーとしてお使いの場合

##### 電源キーは、手動でパワーセーブモードに切換えるためのパワーセーブキーとして使うことができます。パワーセーブモードには低電力モードとスリープモードの2つがあります。

- 電源キーをパワーセーブキーとして使うには、電源キーの設定の変更が必要です(初期値：[副電源OFF])。詳しくは、こちら([電源キー設定])をごらんください。
- 電源キーを押したときに、低電力モードとスリープモードのどちらに切換えるかを選べます(初期値：[低電力])。詳しくは、こちら([パワーセーブモード節電切替])をごらんください。

電源キーを押したときの、本機の状態は次のとおりです。電源キーの押し方によって、移行する状態が異なります。

電源キー | 本機の状態 | LEDの状態 | 説明
--- | --- | --- | ---
短押し | 低電力モード (初期値) | 点滅： 青色 | タッチパネルの表示を消し、消費電力を抑えます。 タッチパネルを操作したり、データやファクスを受信したりすると、通常モードに復帰します。
スリープモード | 点滅： 青色 | 低電力モードよりも高い節電効果を得られます。通常モードへ復帰するまでの時間は、低電力モードから復帰するよりも長くなります。 タッチパネルを操作したり、データやファクスを受信したりすると、通常モードに復帰します。
長押し | 副電源OFF | 点灯： オレンジ色 | スリープモードよりも高い節電効果を得られます。 副電源OFF状態のときは、データやファクスは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。 ONにするときは、再度、電源キーを押します。副電源OFF状態のときに受信したデータやファクスは、ONにすると印刷されます。

##### 関連設定(管理者向け)

- パワーセーブモード中にタッチパネルに触れたとき、通常モードに復帰するかどうかを選べます(初期値：[ON])。詳しくは、こちら([パネルタッチによる電力復帰])をごらんください。