ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明(管理者設定)

### 設定ボタンの説明

- 設定ボタンの説明
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(ユーザー設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(管理者設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行

# 設定ボタンの説明(管理者設定)

#### ライセンス管理設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ライセンス管理設定]

拡張機能を利用するために必要となるリクエストコードの発行や、拡張機能の有効化を行います。

設定 | 説明
--- | ---
[リクエストコード発行] | ライセンス管理サーバー(LMS)に登録する、本機のリクエストコードを発行します。
[機能有効化] | 拡張機能を有効化するために必要な情報を入力します。
[有効機能一覧] | 有効になっている拡張機能の一覧を表示します。

##### 参考

- 拡張機能を利用するには、オプションのi-Optionの購入が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

#### リクエストコード発行[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ライセンス管理設定]
      - [リクエストコード発行]

ライセンス管理サーバー(LMS)に登録する、本機のリクエストコードを発行します。拡張機能を有効化するためには、LMSにアクセスして、機能コードとライセンスコードを取得する必要があります。リクエストコードは、LMSにアクセスして機能コードとライセンスコードの発行を要求するときに必要となります。

#### リスト／カウンター[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リスト／カウンター]

本機の設定値リストを印刷したり、用紙の使用カウントについて設定したりします。

設定 | 説明
--- | ---
[マシン管理リスト印刷] | 本機の設定値の一覧を印刷します。
[用紙サイズ/種類カウンター] | 用紙サイズと用紙種類の組合わせを登録して、用紙のカウントを管理します。
[利用頻度・構成情報送信] | 本機の利用頻度や機能設定などの情報を弊社へ送信することを許可するかどうかを選びます。
[送信操作ログ出力] | 保存した送信操作ログを印刷またはUSBメモリーに保存します。

#### リセット設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リセット設定]

本機を一定時間操作しなかったときに、現在表示している機能や設定をリセットするかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[システムオートリセット] | 本機を一定時間操作しなかったとき、入力したすべての設定(登録した設定は除く)をリセットするかどうかを選びます。
[オートリセット] | 本機を一定時間操作しなかったとき、コピー、ファクス／スキャン、ボックスの機能ごとに、入力したすべての設定(登録した設定は除く)をリセットするかどうかを選びます。
[モードリセット] | 使用者変更時やADFへの原稿セット時などの条件で、設定をリセットするかどうかを選びます。

#### リモート受信設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [機能設定]
        - [リモート受信設定]

リモート受信機能を使うための設定をします。リモート受信は、電話機を接続して本機をお使いの場合に、電話機のダイアルでファクスの手動受信を操作する機能です。

設定 | 説明
--- | ---
[リモート受信番号] | リモート受信機能を使う場合は、[しない]をタップして選択を解除します。あわせて、受信指示用の番号(リモート受信番号)を入力します(半角数字2桁)。 初期値は[しない]です。

#### リモートパネル設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [リモートパネル設定]

本機の操作パネルを、別のコンピューターから遠隔操作するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[サーバー設定] | 別のコンピューターからWebブラウザーを使って、本機の操作パネルを操作するための設定をします。
[クライアント設定] | 別のコンピューターから専用のソフトウェアを使って、本機の操作パネルを操作するための設定をします。

#### 利用頻度･構成情報送信[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [リスト／カウンター]
        - [利用頻度・構成情報送信]

本機の利用頻度や機能設定などの情報を弊社へ送信することを許可するかどうかを選びます。送信された本機の情報は、弊社のサービス向上や今後の機能改善などの目的で使われます。初期値は[禁止]です。

#### 両面印刷位置：先端[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [プリンター調整]
          - [両面印刷位置：先端]

両面印刷の裏面を印刷するときに、用紙を排紙する方向に対して、用紙先端の印刷を開始する位置を調整します。スタートを押すとテストパターンを印刷します。テストパターンを確認して、用紙先端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mmになるように、必要に応じて調整を繰り返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | 印刷を開始する位置を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します。 初期値は[0.0 mm]です。

#### 両面印刷位置：側端[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [プリンター調整]
          - [両面印刷位置：側端]

両面印刷の裏面を印刷するときに、用紙を排紙する方向に対して、用紙左端の印刷を開始する位置を調整します。スタートを押すとテストパターンを印刷します。テストパターンを確認して、用紙左端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mm(±0.5 mm)になるように、必要に応じて調整を繰り返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[トレイ選択] | 印刷を開始する位置を調整する給紙トレイを選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します。 初期値は[0.0 mm]です。

##### 参考

- 手差しトレイの調整に使用できる用紙は、A4の普通紙だけです。

#### 留守番電話接続設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [回線パラメーター設定]
        - [留守番電話接続設定]

本機に電話機を接続してお使いの場合に、留守番電話機能を使うかどうかを選びます。[ON]にすると、着信がファクスなのか電話なのかを自動的に検知し、着信がファクスのときは自動的にファクスの受信を開始します。電話のときは留守番電話メッセージを再生します。初期値は[OFF]です。

#### レポート出力設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ファクス設定]
      - [レポート出力設定]

ファクス関連のレポートの印刷条件を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[通信管理レポート] | ファクスを送信／受信した結果を記載した通信管理レポートの印刷条件を設定します。
| [ON]／[OFF] | 通信管理レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
| [出力設定] | 印刷する場合は、印刷するタイミングを選びます。 [毎日]：[出力時刻設定]で指定した時刻に毎日印刷します。 [100通信ごと]：100通信ごとに印刷します。 [100/毎日]：[出力時刻設定]で指定した時刻に毎日印刷します。さらに、100通信ごとにも印刷します。 初期値は[100通信ごと]です。
| [備考欄印字設定] | 本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合に、ユーザー名／部門名を通信管理レポートの備考欄に印字するかどうかを選びます。 [通常印字]：回線の状態や送信時の設定を印字します。 [ユーザー名印字]：ユーザー認証のユーザー名を印字します。 [部門名印字]：部門認証の部門名を印字します。 初期値は[通常印字]です。
[送信結果レポート] | ファクスの送信結果を記載したレポートを印刷するタイミングを選びます。 [常時]：ファクスを送信したあと、常に印刷します。 [エラー時のみ]：ファクスの送信に失敗した場合に印刷します。 [OFF]：送信結果レポートを印刷しません。 初期値は[エラー時のみ]です。
[順次通信結果レポート] | 順次ポーリング受信や同報送信の結果を記載したレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[予約レポート] | タイマー通信機能を使って通信を予約したときに、レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[親展受信レポート] | 親展受信の結果を記載したレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[掲示板送信結果レポート] | 掲示板にポーリング用のファクスを登録した記録を記載したレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[中継結果レポート] | 中継配信で送信した結果を記載したレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[中継依頼受付レポート] | 中継局として中継受信したときに、レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[PC-FAX送信エラーレポート] | ファクスドライバーを使ったPC-FAX送信に失敗したときに、レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
[同報結果レポート出力] | 同報通信の結果を、通信したすべての宛先でまとめるか、宛先ごとに記載するかを選びます。初期値は[全宛先一括]です。
[送信結果レポート画面] | 送信結果レポートの印刷を確認する画面を、送信のたびに表示するかどうかを選びます。 初期値は[表示しない]です。
[ネットワークファクス受信エラーレポート] | インターネットファクスやIPアドレスファクスで受信に失敗したときに、レポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[MDNメッセージ] | インターネットファクスが、相手の装置に届いたことをお知らせするレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[ON]です。
[DSNメッセージ] | インターネットファクスが、相手のメールサーバーに届いたことをお知らせするレポートを印刷するかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
[正常受信メール本文印刷] | インターネットファクスを受信したあとに、正常に受信したことをお知らせするレポートを印刷するかどうかを選びます。レポートには、インターネットファクスの件名と本文が印刷されます。 初期値は[ON]です。

#### ログアウト確認画面表示設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [ユーザー/部門共通設定]
        - [ログアウト確認画面表示設定]

IDを押してログイン中のモード(登録ユーザーまたはパブリックユーザー)からログアウトするときに、タッチパネルにログアウトの確認画面を表示するかどうかを選びます。初期値は[表示する]です。

#### ログアウト設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [認証装置設定]
        - [ログアウト設定]

原稿の読込み終了後、自動的にログアウトするかどうかを選びます。初期値は[ログアウトしない]です。