ユーザーズガイド

検索

ホームボックス Fコード送信(共有／個人／グループ)(送信)

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [応用設定]
            - [ファクス設定]
              - [Fコード送信]

親展通信や中継配信を行うときに、Fコード(SUBアドレス、送信ID)を入力して送信します。Fコードは、通信機械工業会(CIAJ)が標準化した通信手順です。メーカーが異なる場合でも、Ｆコード通信対応であれば、親展通信や中継配信を行うことができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | Fコード送信を設定するときに[ON]を選びます。
[SUBアドレス] | SUBアドレスを入力します。 親展通信を行う場合は、相手先の親展ボックスのボックス番号を入力します。 中継配信を行う場合は、送信先の中継ボックスのボックス番号を入力します。
[送信ID] | 送信IDを入力します。 親展通信を行う場合は、送信先の親展受信用の通信パスワードを入力します。 中継配信を行う場合は、送信先の中継ボックスのパスワードを入力します。