##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [解像度]

原稿を読込むときの解像度を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[スキャン解像度] | スキャン送信する原稿の解像度を選びます。 E-mail送信、SMB送信、FTP送信、WebDAV送信、ボックス保存をするときは、以下の解像度で読込みます。 [200 200 dpi]：通常の原稿を読込むときに選びます。 [300 300 dpi]：通常の原稿をより高い解像度で読込むときに選びます。 [400 400 dpi]：小さな文字や図などが描かれた原稿を読込むときに選びます。 [600 600 dpi]：原稿をファイルに変換したときに、最もファイルサイズが大きくなります。フルカラーの写真など、画質の細やかさを求める原稿を読込むときなどに選びます。
[ファクス解像度] | ファクス送信する原稿の解像度を選びます。 ファクス送信、インターネットファクス送信、IPアドレスファクス送信をするときは、以下の解像度で読込みます。 [普通]：画質の細やかさを求めない原稿を読込むときや、大量の原稿を短時間で送信したいときなどに選びます。 [精細]：通常の原稿を読込むときに選びます。 [高精細]：小さな文字や図などが描かれた原稿を読込むときに選びます。 [超高精細]：画質の細やかさを求める原稿を読込むときに選びます。