ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール IPsecで通信する

# IPsecで通信する

お使いの環境で、IPsecを導入している場合に設定します。

IPsecは、暗号化技術を利用して、IPパケット単位でデータの改ざんやデータの漏洩を防止する技術です。ネットワーク層で暗号化を行うため、暗号化をサポートしていない上位層のプロトコルや、暗号化に対応していないアプリケーションを使っても、安全に通信できます。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPsec]で[IPsec設定]を選び、[OK]をクリックします。
2. [IPsec設定]の[IKEv1]または[IKEv2]で[編集]をクリックし、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [暗号化アルゴリズム] | 通信に使う共通鍵の生成で使う、暗号化アルゴリズムを選びます。
   [認証アルゴリズム] | 通信に使う共通鍵の生成で使う、認証アルゴリズムを選びます。
   [暗号鍵有効時間] | 通信の暗号化で使う共通鍵を、安全に生成するために、共通鍵の有効時間を設定します。 有効時間が経過すると、新しい鍵が生成されるため、セキュリティーを確保できます。
   [Diffie-Hellmanグループ] | Diffie-Hellmanグループを選びます。
   [ネゴシエーションモード] | 通信の暗号化で使う共通鍵を、安全に生成する方法を選びます。

3. [IPsec設定]の[SA]で[登録]をクリックし、SA(Security Association)を登録します。
   - SAは10グループまで登録できます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [名称] | SA設定の名前を入力します(半角10文字以内)。
   [カプセル化モード] | IPsecの動作モードを選びます。
   [セキュリティプロトコル] | セキュリティープロトコルを選びます。
   [IKE設定] | このSAで使う、IKEの設定をします。
   | [認証方式] | 認証方式を選びます。
   [ESP暗号化アルゴリズム] | [セキュリティプロトコル]で[ESP]を選んだ場合は、ESP暗号化アルゴリズムを設定します。
   [ESP認証アルゴリズム] | [セキュリティプロトコル]で[ESP]を選んだ場合は、ESP認証アルゴリズムを設定します。
   [AH認証アルゴリズム] | [セキュリティプロトコル]で[AH]を選んだ場合は、AH認証アルゴリズムを設定します。
   [Perfect ForwardSecrecy] | IKEの強度を上げたい場合にチェックをつけます。 チェックをつけると、通信にかかる時間が長くなります。
   [Diffie-Hellmanグループ(IKEv1)]／[Diffie-Hellmanグループ(IKEv2)] | Diffie-Hellmanグループを選びます。
   [マニュアルキー設定] | IKEによる自動鍵交換に対応していない機器を使う場合に、それぞれのパラメーターを、手動で設定します。
   | [暗号化アルゴリズム] | 暗号化に使うアルゴリズムを選びます。
   [認証アルゴリズム] | 認証に使うアルゴリズムを選びます。
   [SAインデックス] | IPsecヘッダーに追加する、SAの識別情報(Security Parameter Index)を指定します。
   [暗号化用共通鍵] | 暗号化に使う共通鍵を指定します。 送信用、受信用に別の共通鍵を指定できます。
   [認証用共通鍵] | 認証に使う共通鍵を指定します。 送信用、受信用に別の共通鍵を指定できます。

4. [IPsec設定]の[通信相手先]で[編集]をクリックし、本機の通信相手を登録します。
   - 通信相手先は10件まで登録できます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [名称] | 通信相手先の名前を入力します(半角10文字以内)。
   [IPアドレス指定] | 通信相手先のIPアドレスを指定します。
   [Pre-Shared Key文字列] | 通信の相手と共有するPre-Shared Key文字列を入力します(半角128文字以内)。 通信相手と同じ文字列を設定します。
   [Key-ID文字列] | Pre-Shared Keyに指定する、Key-IDを入力します(半角128文字以内)。

5. [IPsec設定]の[プロトコル指定]で[編集]をクリックし、IPsec通信を行うプロトコルを指定します。
   - プロトコル指定は10項目まで登録できます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [名称] | プロトコルの設定の名前を入力します(半角10文字以内)。
   [プロトコル識別] | IPsec通信を行うプロトコルを選びます。
   [ポート番号] | [プロトコル識別]で[TCP]または[UDP]を選んだ場合は、IPsec通信を行うポート番号を指定します。

6. 管理者モードの[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPsec]で[IPsec使用設定]を選び、[OK]をクリックします。
7. [IPsec使用設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IPsec] | IPsecを使うときは、[使用する]を選びます。
   [Dead Peer Detection] | 通信相手から一定期間内に応答がない場合に、通信相手とのSAを削除します。 応答がない通信相手に対して、生存確認の情報を送信するまでの時間を選びます。
   [Cookie] | サービス妨害攻撃に対して、Cookieを使った防御を有効にするかどうかを選びます。
   [ICMP通過] | ICMP (Internet Control Message Protocol)に、IPsecを適用するかどうかを選びます。 ICMPにIPsecを適用せず、ICMPパケットを通過させるには[有効]を選びます。
   [ICMPv6通過] | ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for IPv6)に、IPsecを適用するかどうかを選びます。 ICMPv6にIPsecを適用せず、ICMPv6パケットを通過させるには、[有効]を選びます。
   [Default action] | IPsec通信が有効なときに、[IPsecポリシー]に合致する設定がなかった場合の動作を選びます。 [IPsecポリシー]の設定に合致しないIPパケットを破棄したい場合は、[破棄]を選びます。

8. [IPsec使用設定]の[IPsecポリシー]で[登録]をクリックし、次の設定をします。
   - IPパケットの条件を指定して、それぞれの条件に合致したIPパケットを通過させたり、許可させたりできます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [名称] | IPsecポリシーの名前を入力します(半角10文字以内)。
   [通信相手先] | 通信相手の設定を選びます。 [IPsec設定]の[通信相手先]で登録した設定から選びます。
   [プロトコル指定] | プロトコルを選びます。 [IPsec設定]の[プロトコル指定]で登録した設定から選びます。
   [IPsec設定] | 通信相手の設定を選びます。 [IPsec設定]の[SA]で登録した設定から選びます。
   [通信方向] | IPsecの通信方向を選びます。
   [action] | [通信相手先]、[プロトコル指定]、[通信方向]に合致したIPパケットに対する動作を選びます。 [保護]：条件に合致したIPパケットを保護します。 [通過]：条件に合致したIPパケットを保護しません。 [破棄]：条件に合致したIPパケットを破棄します。 [拒否]：条件に合致したIPパケットを拒否します。