ユーザーズガイド

検索

ホーム 本機について 本体の仕様を確認する

# 本体の仕様を確認する

- 本体の形式
- 用紙
- 機械仕様
- 両面同時原稿送り装置
- 使用環境
- 共通仕様
- コピー機能
- スキャナー機能
- プリンター機能
- ネットワーク機能

## 本体の形式

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | スキャナー・プリンター 一体コンソール型
原稿台方式 | 原稿台固定方式(ミラースキャン)
感光体 | OPC
光源 | LED光源照明
複写方式 | レーザー静電複写方式
現像方式 | 乾式2成分HMT 現像方式
定着方式 | ベルト定着方式

## 用紙

種類 | 給紙口 (最大収容枚数) | 自動両面ユニット
--- | --- | ---
トレイ 1／トレイ 2 | トレイ3 | トレイ4 | 手差し
通紙可能種類 |  |  |  |  |
| 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2) | (500枚) | (1500枚) | (1000枚) | (150枚) |
普通紙 (60 g/m2 ～ 90 g/m2) | (500枚) | (1500枚) | (1000枚) | (150枚) |
再生紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
特殊紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
レターヘッド紙(60 g/m2～ 90 g/m2)
色紙(60 g/m2～ 90 g/m2)
片面専用紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2) | (500枚) | (1500枚) | (1000枚) | (150枚) | ―
厚紙1(91 g/m2 ～ 120 g/m2) | (400枚) | (1150枚) | (750枚) | (100枚) |
厚紙1+(121 g/m2 ～157 g/m2) | (280枚) | (800枚) | (500枚) | (80枚) |
厚紙2(158 g/m2 ～ 209 g/m2) | (250枚) | (700枚) | (450枚) | (70枚) |
厚紙3(210 g/m2 ～ 256 g/m2) | (200枚) | (600枚) | (400枚) | (60枚) |
厚紙4(257 g/m2 ～ 300 g/m2) | ― | ― | ― | (50枚) | ―
OHPフィルム | ― | ― | ― | (20枚) | ―
はがき | ― | (200枚) | (200枚) | (50枚) |
インデックス紙 | ― | ― | ― | (70枚) | ―
封筒 | ― | ― | ― | (10枚) | ―
ラベル用紙 | ― | ― | ― | (50枚) | ―
| 長尺紙(127 g/m2～ 210 g/m2) | ― | ― | ― | (10枚) | ―
通紙可能サイズ | SRA3 、A3 ～ A5 、B4 、B5 / 、 12 18 、11 17 ～ 8-1/2 11 / 、 8 13 *1、16K 、8K | A4 、 A5 、B5 、はがき(100 mm 148 mm) 、8-1/2 11 、5-1/2 8-1/2 、16K | SRA3 、A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、はがき (100 mm 148 mm)、長尺紙*2、12 18 ～ 5-1/2 8-1/2 / 、 8 13 *1、16K / 、8K 幅：90 mm ～ 320 mm、長さ：139.7 mm ～ 1200 mm | SRA3 、A3 ～ A6 、B4 ～ B6 、ISO-B5 / 、はがき (100 mm 148 mm)、12-1/4 18 ～ 5-1/2 8-1/2 、4 6 、8 13 *1、16K / 、8K 幅：100 mm ～ 320 mm、長さ：148 mm ～ 457.2 mm

*1 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、220 mm 330 mm 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8-1/8 13-1/4 、8 13 の6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。

*2長尺紙
幅：210 mm～297 mm
長さ：457.3 mm～1200 mm

## 機械仕様

項目 | 仕様
--- | ---
電源 | AC 100 V, 20 A (2プラグ合計), 50/60 Hz
最大消費電力 | 2000 W
大きさ | 幅650 mm 奥行799 mm 高さ1155 mm
機械占有寸法 | 幅988 mm 奥行1444.5 mm 高さ1650 mm 給紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイとADFを開いた状態の寸法です。
質量 | 約221 kg

## 両面同時原稿送り装置

項目 | 仕様
--- | ---
原稿通紙機能 | 片面原稿、両面原稿、混載原稿
原稿種類 | 片面 | 薄紙(35 g/m2～ 49 g/m2) 普通紙(50 g/m2～ 210 g/m2)
両面 | 普通紙(50 g/m2～210 g/m2)
混載 | 普通紙(50 g/m2 ～ 128 g/m2)
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 インデックス紙：A3 、A4 / 、B4 、B5 、8-1/2 14 、8-1/2 11 /
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大150枚(80 g/m2) インデックス紙：最大70枚
スキャン速度 | 片面90枚／分、両面180枚／分 (A4 またはレター(8-1/2 11 )読取り時)
電源 | 本体から供給
最大消費電力 | 81.5 W以下
大きさ | 幅618 mm 奥行575 mm 高さ140 mm
質量 | 約18 kg

## 使用環境

項目 | 仕様
--- | ---
動作環境条件 | 温度10～30℃ 湿度15～85%RH

## 共通仕様

項目 | 仕様
--- | ---
ウォームアップタイム | 主電源スイッチがONの状態で、副電源OFF状態を解除してから印刷可能な状態になるまでの時間(室温23℃) 22秒以下 主電源スイッチをONにして、印刷可能な状態になるまでの時間(室温23℃) 22秒以下 ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピー(プリント)タイム (A4 またはレター(8-1/2 11 )印刷時) | bizhub C754 フルカラー：3.6秒以下 ブラック：5.3秒以下 bizhub C654 フルカラー：3.7秒以下 ブラック：5.3秒以下
メモリー容量(ハードディスク容量) | 2048 MB(250 GB)

## コピー機能

項目 | 仕様
--- | ---
解像度 | 読取り | 600 dpi 600 dpi
書き込み | 1200 dpi 1200 dpi
複写原稿 | 種類 | シート、ブック(見開き)、 立体物
サイズ | 最大A3 (11 17 )
重量 | 2 kg
画像欠け幅 | 先端 | 4.2 mm
後端 | 3.0 mm
右端 | 3.0 mm
左端 | 3.0 mm
最大印字領域 | 311.1 mm 457.2 mm(12-1/4 18)の用紙に対し、302.6 mm 448.7 mm
コピースピード (A4 またはレター(8-1/2 11 )印刷時) | フルカラー (片面/ 両面) | bizhub C754 薄紙：42枚／分 普通紙：60枚／分 厚紙1、1+、2、3、4：38枚／分 1200 dpi、特殊紙／光沢モード時：25枚／分 bizhub C654 薄紙：42枚／分 普通紙：60枚／分 厚紙1、1+、2、3、4：38枚／分 1200 dpi、特殊紙／光沢モード時：25枚／分
ブラック (片面/ 両面) | bizhub C754 薄紙：51枚／分 普通紙：75枚／分 厚紙1、1+、2、3、4：38枚／分 1200 dpi、特殊紙／光沢モード時：25枚／分 bizhub C654 薄紙：45枚／分 普通紙：65枚／分 厚紙1、1+、2、3、4：38枚／分 1200 dpi、特殊紙／光沢モード時：25枚／分
複写倍率 | 等倍：100.0％ ± 0.5％ 以下 拡大：115.4%、122.4％、141.4％、200.0％ 縮小：86.6％、81.6％、70.7％、50.0％ フリー設定：25.0％～400.0％(0.1％ステップ)
連続複写枚数 | 1枚～9999枚
濃度調整 | コピー濃度 | マニュアル濃度調整(9段階)
下地濃度 | 自動濃度調整およびマニュアル濃度調整(9段階)、地色除去
排紙トレイの積載枚数 | 普通紙 | 250枚
薄紙 | 250枚
厚紙 | 10枚
OHPフィルム | 1枚

## スキャナー機能

項目 | 仕様
--- | ---
スキャン可能範囲 | 最大A3 (11 17 )
複写原稿 | 種類 | シート、ブック(見開き)、 立体物
サイズ | 最大A3 (11 17 )
重量 | 2 kg
読込可能な用紙サイズ | A3 ～B6 、はがき(100 mm 148 mm) / 11 17 5-1/2 8-1/2 / 、8 13 *1、16K / 、8K *1 Foolscapには、8-1/2 13-1/2 、220 mm 330 mm 、8-1/2 13 、8-1/4 13 、8-1/8 13-1/4 、8 13 の6種類があります。いずれか1種類が選択可能です(初期値：8 13 )。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。
画像欠け幅 | 先端 | 4.2 mm(薄紙は5.0 mm)
後端 | 3.0 mm
右端 | 3.0 mm
左端 | 3.0 mm
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：変倍してスキャン可能
機能 | E-mail送信 ファイル送信(FTP) ファイル送信(SMB) ボックス保存 ファイル送信(WebDAV) スキャンサーバー送信 ファイル送信（DPWS）
特殊機能 | 混載原稿、薄紙原稿、Z折れ原稿、長尺原稿、汚れ軽減モード、白紙原稿除去、原稿のとじしろ、枠消し、折り目消し、ブック原稿、ページ連写、原稿セット方向、裏写り除去、スタンプ／ページ印字、日付／時刻、ヘッダー／フッター、シャープネス
SMB | 対応OS | Windows Windows XP Home/Professional Windows Server 2003各Edition Windows Vista各Edition Windows Server 2008 DFS機能については、以下のWindowsサーバーOSで構築された環境のみをサポートする。 Windows Server 2003各Edition Windows Server 2008 ダイレクトホスティング機能は以下のOSを対象とする。 Windows XP Windows Vista (IPv6機能は、Windows Vistaのみ) Samba 2.2.x系 3.x系 Novell Netware Netware 6.5(SP6以降)
対応コンピューター | コンピューター | OS の仕様に準ずる
メモリー | OS の仕様に準ずる
ネットワーク | TCP/IP プロトコルの設定が正しく行われているコンピューター
ハードディスク | 20 MB以上の空き容量が必要
TWAIN | ドライバー | TWAIN Driver、HDD TWAIN Driver
対応OS | Windows XP Home Edition(SP3以降) Windows XP Professional(SP3以降) Windows XP Professional x64 Edition(SP3以降) Windows Vista Home Basic(SP2以降)* Windows Vista Home Premium(SP2以降)* Windows Vista Ultimate(SP2以降)* Windows Vista Business(SP2以降)* Windows Vista Enterprise(SP2以降)* Windows 7 Home Basic* Windows 7 Home Premium* Windows 7 Professional* Windows 7 Enterprise* Windows 7 Ultimate* * 32 ビット(x86)／64ビット(x64) 環境に対応。

## プリンター機能

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型コントローラー
メモリー容量 | 2048 MB(本体と共通)
ハードディスク容量 | 250 GB(本体と共通)
I/F | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1
プリンター言語 | PCL5e/cエミュレーション PCL XL ver. 2.1エミュレーション PostScript 3エミュレーション(3016) XPS ver.1.0
解像度 | 1800 dpi 600 dpiまたは1200 dpi 1200 dpi(1200 dpiモード時)
画像欠け幅 | 先端 | 4.2 mm
後端 | 4.2 mm
右端 | 4.2 mm
左端 | 4.2 mm
最大印字領域 | 311.1 mm 457.2 mm(12-1/4 18)の用紙に対し、302.6 mm 448.7 mm
排紙トレイの積載枚数 | 普通紙 | 250枚
薄紙 | 250枚
厚紙 | 10枚
OHPフィルム | 1枚
フォント(内蔵フォント) | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HG P明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜Postscript 3 Emulation＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応コンピューター | IBM PCおよびその互換機 Macintosh(PowerPC、Intelプロセッサー：Intel Processorは、Mac OS X 10.4/10.5/10.6のみ)
プリンタードライバー | PCLコニカミノルタ製ドライバー(PCLドライバー) | Windows XP Home Edition(SP1以降) Windows XP Professional(SP1以降) Windows Server 2003, Standard Edition(SP1以降) Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1以降) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows XP Professional 64 Edition Windows Server 2003, Standard 64 Edition Windows Server 2003, Enterprise 64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard 64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise 64 Edition Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic * Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * * 32ビット( 86)／64ビット( 64)環境に対応。
プリンタードライバー | PostScriptコニカミノルタ製ドライバー(PSドライバー) | Windows XP Home Edition(SP1以降) Windows XP Professional(SP1以降) Windows Server 2003, Standard Edition(SP1以降) Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1以降) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows XP Professional 64 Edition Windows Server 2003, Standard 64 Edition Windows Server 2003, Enterprise 64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard 64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic * Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * * 32ビット( 86)／64ビット( 64)環境に対応。
XPSコニカミノルタ製ドライバー(XPSドライバー) | Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic * Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * * 32ビット( 86)／64ビット( 64)環境に対応。
PostScript PPDドライバー(PS-PPD) | Mac OS 9.2以降 Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6
ファクスドライバー | PCLコニカミノルタ製ドライバー(PCLドライバー) | Windows XP Home Edition(SP1以降) Windows XP Professional(SP1以降) Windows Server 2003, Standard Edition(SP1以降) Windows Server 2003, Enterprise Edition(SP1以降) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows XP Professional 64 Edition Windows Server 2003, Standard 64 Edition Windows Server 2003, Enterprise 64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard 64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise 64 Edition Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic * Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * * 32ビット( 86)/64ビット( 64)環境に対応。

## ネットワーク機能

項目 | 仕様
--- | ---
タイプ | 組み込み型
フレームタイプ | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
接続ケーブルタイプ | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
コネクタ | RJ-45
Bluetooth性能*1 | 通信プロトコル：Bluetooth 2.0 + EDR 対応プロファイル：OPP/BPP/SPP
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、BOOTP、ARP、ICMP、DHCP、DHCPv6、AutoIP、SLP、SNMP、FTP、LPR/LPD、RAW Socket、SMB over TCP/IP、IPP、HTTP、POP、SMTP、LDAP、NTP、SSL、IPX、AppleTalk、 Bonjour、NetBEUI、WebDAV、DPWS、S/MIME、IPsec、DNS、 DynamicDNS、LLMNR、LLTD、SSDP、SOAP
対応LDAPサーバー | OpenLDAP 2.1x、Active Directory、Exchange 5.5/2000/2003、Sun Java Directory Server(Netscape/iPlanet Directory Server)、Novell NetWare 5.x/6.x NDS、Novell eDirectory 8.6/8.7、LotusDominoServer(5.x/6.x)*2
対応LDAPプロトコル | LDAPプロトコルバージョン 3(バージョン2はサポートせず)
対応SSLバージョン | SSL3.0、TLS1.0(サーバー側にx.509証明書がインストールされていること)
マルチプロトコル | 自動判別
設定 | 不揮発性メモリーに保存

*1 オプションのローカル接続キット EK-605が必要です。

*2 LotusDominoServer使用時に検索条件で「含む」を選択した場合、正しく動作しません。