ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール Flash形式で表示するための設定をする

# Flash形式で表示するための設定をする

Web ConnectionをFlash形式で表示するには、本機のTCP Socket(ASCII Mode)を有効にします。

管理者モードの[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP Socket(ASCII Mode)] | TCP Socket(ASCII Mode)を使うときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
[ポート番号(ASCII Mode)] | 必要に応じて、TCP Socket(ASCII Mode)のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[59160]です。

##### 参照

- Flash形式での表示のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。