ユーザーズガイド

検索

ホームファクスポーリング用のファイルを受信する(ポーリング受信)

# ポーリング用のファイルを受信する(ポーリング受信)

- ポーリング受信について
- 操作の流れ

## ポーリング受信について

ポーリング受信は、送信元でポーリング用に登録されているファイルを、本機から指示して受信する機能です。

ポーリング受信する場合、通信料金は受信側が負担します。

##### 参考

- ポーリング受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
- 中継配信、親展通信、回線指定、ECM OFF、V34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信(掲示板)

##### 参照

- ポーリング送信機能を使って、本機のボックスにポーリング用のファイルを登録することもできます。ポーリング送信機能について詳しくは、こちらをごらんください。
- タイマー通信機能とポーリング受信機能とを組合わせると、時刻を指定してポーリング用のファイルを受信できます。タイマー通信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. [ファクス/スキャン]をタップします。
2. 宛先を指定します。
3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング受信]をタップし、[ON]をタップします。
4. [通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。
5. スタートを押します。

   受信が開始されます。