ユーザーズガイド

検索

ホームボックスとじしろ(セキュリティー文書)(印刷)

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [セキュリティー文書]
      - ファイルを選択
        - [印刷]
          - [応用設定]
            - [レイアウト]
              - [とじしろ]

用紙のとじ方向を選び、とじ方向のとじしろ(余白)量を調整して印刷します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | とじしろを設定するときに[ON]を選びます。
[とじしろ方向] | 用紙のとじ方向を選びます。 [自動]：とじ方向が自動で設定されます。ファイルの長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。ファイルの長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。 [左開き/とじ]：用紙の左側にとじしろを作りたいときに選びます。 [右開き/とじ]：用紙の右側にとじしろを作りたいときに選びます。 [上開き/とじ]：用紙の上側にとじしろを作りたいときに選びます。
[とじしろ量の調整] | とじしろの量を0.1 mm単位で調整します。 [+]／[-]をタップするか、またはテンキーを押して調整します。