******************************************************************

Local Setup for Diagnostic (LSD) for Windows Vista SP1, Server 2008

******************************************************************

1. LSDについて
このソフトウェアユーティリティは、以下の機能設定が簡単にできます。
LSDはWindows Vista SP1, Server 2008をサポートしており、
ご使用になる場合は、USB1.1/2.0ケーブルが本体と接続されていることが
必要です。USBポートを経由して、本ソフトウェアより下記の操作が可能に
なります。
(1) ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルの登録／編集
(2) 本体のカウンタやステータスの表示
(3) 本体の設定の変更


2. LSDのインストール
LSD をインストールする前に、TWAINドライバがインストールされている
ことを確認して下さい。
TWAINドライバのインストールは、Readme(TWAIN).txt、またはTWAIN
ドライバのインストールマニュアルを参照してください。
(1) Readme(Twain).txt : 本体付属Driver CD中のDriverフォルダ内に
    あります。
(2) TWAINドライバのインストールマニュアル : 本体付属Driver CD中の
    Manualフォルダ内にあります。

2.1 Windows Vista SP1, Server 2008
LSDのセットアップを行うには、管理者権限が必要です。
管理者権限のあるユーザーでログオンしてから、以下の手順でインスト
ールを実行してください。
(1) LSDSetup.exeを実行します。
(2) インストーラの説明に従い操作を行うことで、LSDのインストール
    が完了します。

3. LSDの使用方法
本体の電源が入っていることを確認してください。
Windows［スタート］->［プログラム] よりLSDを起動してください。
もしLSDが反応しないときは、USBポートが正しく接続されているか、また
は製品のディスプレイにエラーメッセージが表示されていないかどうかを
確認してください。
本体の動作中及び操作中は、LSDを接続できません。
LSD接続中は、本体パネルからの操作はできません。

4. リリースノート
* [ユーティリティ設定]-[受信設定]-[メモリ受信モード] において、
  ON->ON設定のままパスワード/時刻だけを変更することはできません。
  パスワード/時刻を変更する場合、一度OFFに設定してから再度ON設定を
  し直してください。（マシン本体へのUploadが必要です）
* LSDから本体へデータをアップロードした場合、本体の設定は全てLSD内
  のデータに上書きされます。
  保存の必要なデータは、予めダウンロードして保存しておいてください。
* プログラムダイヤルは、"LSDでの編集"、"マシン本体へのアップロード"
  共に出来ません。
* LSDから本体へデータをアップロードした場合、必ず本体の電源をOFF-ON
  してください。

MicrosoftおよびWindowsは、米国マイクロソフト社の登録商標です。
