==========================================================================

            Network Monitor for Admin                      Ver7.1.1.1
                                             2009.11.18
==========================================================================
初めに    このファイルには、Network Monitor for Admin を使用するための情報が記載され
          ています。インストールされる前に必ずお読みください。
          なお、Network Monitor for Admin のその他の内容および詳細については、
          ヘルプ画面をご覧ください。

--------------------------------------------------------------------------

［１］ソフトウェア紹介

        Network Monitor for Admin はTCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使って
        ネットワーク上の機器を監視するソフトウェアです。
        ネットワーク上の複数の機器の管理が可能です。

        Network Monitor for Admin では以下の操作ができます。

      ・機器の操作部からの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。

      ・機器にセットされている用紙の種類を設定できます。

      ・省エネモードへの切り替え、復帰などを設定できます。

      ・印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。

      ・同時に複数の機器を監視できます。機器の台数が多いときはグループを作り、
        管理しやすいように機器を分類できます。

      ・機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。

      ・機器のネットワークに関する設定を変更できます。

      ・パソコンから行ったジョブの結果を確認できます。

      ・ユーザーコード別に機器の利用状況を監視したり、使用できる機能を制限する
        ことができます。（対応機種のみ。別途オプションが必要な場合があります）

      ・ファクスの通信管理レポートを取得したり、宛先データを管理することが
        できます。（FAX搭載機種のみ。宛先データの管理には別途CSVファイルを
        表示・編集できるアプリケーションが必要です）

      ・機器に登録されているアドレス帳データを管理することができます。
        （対応機種のみ。書き出したアドレス帳データの編集には別途CSVファイルを
        表示編集できるアプリケーションが必要です）

      ・機器の状態変化をグループごとに設定し、通知することができます。

      ・SNMPコミュニティー名設定ツールを使用することにより、Network Monitor for Admin、
        Network Monitor for Clientなどが機器の状態や各種情報を取得する際に使用する
        SNMP （Simple Network Management Protocol）通信のコミュニティー名を
        設定することができます。

［２］インストール時の制限

      ・Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003/Vista でインストールする場合は
        ユーザにAdministratorの権限が必要です。

      ・バージョンアップを行う場合は、起動している Network Monitor for Admin
        を終了させてから行ってください。

      ・インストールしたユーザーと違うユーザーがバージョンアップすると、
        正しくバージョンアップされません。インストール時と同じユーザーで
        ログオンして行うか、アンインストールしてからインストールを行って
        ください。

      ・インストール先のフォルダはWindowsディレクトリを指定しないでくだ
        さい。また、Network Monitor for Clientがインストールされて
        いる場合はNetwork Monitor for Clientと異なるフォルダを
        指定してください。

      ・インストール時にインストール完了画面が背面に表示されることがあり
        ます。この場合タスクバー上の該当部分を開いて下さい。

      ・ネットワークドライブからインストールするとき、クライアントとサーバ
        の双方がロングファイルネームをサポートしてない場合、インストールで
        きないことがあります。
        ロングファイルネームをサポートしてない場合は、インストール元のネッ
        トワークドライブのディレクトリ名をDOS 8.3形式で作成してください。

      ・Windows 2000 Server ファミリでターミナルサービスを実行している環境で
        Network Monitor for Admin をインストールする場合は、必ずインストールモードで
        インストールを行って下さい。
        インストールモードでインストールを行うには以下の2通りの方法があります。
           1. [コントロール パネル]の[アプリケーションの追加と削除]を使用して
               Network Monitor for Admin をインストールします。
           2. MS-DOS コマンド プロンプトで次のコマンドを入力します。 
               CHANGE USER /INSTALL
              インストール モードを終了するには、MS-DOS コマンド プロンプトで
              次のコマンドを入力します。 
               CHANGE USER /EXECUTE
        詳しくは Windows のヘルプをご覧下さい。

［３］アンインストール時の制限

      ・Network Monitor for Admin が起動している場合は、終了させてからアンインス
        トールを行ってください。

      ・インストールしたユーザーと違うユーザーがアンインストールすると、
        データが完全に削除されず正しくアンインストールされません。イン
        ストール時と同じユーザーでログオンしてアンインストールを行って
        ください。

      ・Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaで
        アンインストールする場合はユーザにAdministratorの権限が必要です。

［４］注意/制限事項

      ・次の条件に該当する場合、グループメニューの[機器検索]-[IPX/SPX]
        がグレーアウトし選択できないことがあります。
        - Windows2000/XPにNovell社提供のClientをインストールされている環境で、
          Windows2000/XPにログインする際に、NetWareへの
          ログインを行っていない。
        Windows2000/XPへログインする時はNetWareへのログインも同時に行うように
        お願いします。

      ・Windows2000/XP用Novell社提供のClient v4.5 以降をお使いの環境で、
        グループメニューの[機器検索]-[IPX/SPX]でプリンタがリスト
        できないことがあります。
        このような場合は、Novell Clientのプロパティで優先ネットワーク
        プロトコルを"IPX"に設定してお使いください。

      ・ネットワークの負荷が高い場合、機器が応答しなかったり一部の情報が
        取得出来ないことがあります。例えば複数のコンピュータから同じ機器
        を同時に監視した場合(コンピュータの台数は環境によって異なります)
        です。
        この現象が発生するときは、機器情報画面で[設定]をクリックし、
        [応答待ち時間]を長めに設定して下さい。

      ・検索・監視条件設定の範囲指定で指定した範囲が広い場合、検索に時間が
        かかります。[ｸﾞﾙｰﾌﾟ]メニューの[閉じる]をクリックするか、機器検索
        ウィンドウの右端のＸをクリックして中止することが出来ます。

      ・TCP/IPの機器検索で指定サブネットを用いて機器検索を行った場合、ルータ
        機器におけるブロードキャストの設定、機器側のサブネットアドレスの設定
        によっては、機器検索ができないことがあります。
        この場合、ネットワーク管理者にご相談ください。

      ・Novell社のNetWare ClientのインストールされていないWindows 2000/XP/
        Vistaをお使いの場合、イーサネットボード設定ツールのネットワーク環境
        画面においてNetWareボタンが無効になりNetWareの設定が出来ません。
        Novell社より提供のClientソフトウェアを導入して下さい。

      ・イーサネットボード設定ツールのイーサネットボードリスト画面において
        TCP/IPプロトコルにてプリンタをブラウズした場合、一部の機種でMACアドレス
        が"未取得"と表示される場合があります。このような機種のMACアドレスを確認
        する場合は、機種を選択して"次へ"をクリックして下さい。

      ・ネットワークにダイヤルアップ回線を接続しているお客様は、適切な対応を
        行わない場合、多大な通信料がかかることがあります。本ユーティリティは
        周期的に機器と通信を行いますので、設定したアドレスの値によっては回線が
        接続されたままの状態になることがあります。アドレスを指定するときは回線
        の接続が発生しない値に設定して下さい。また、本ユーティリティをインス
        トールしたコンピュータを移設する場合など、登録済みの機器のアドレスに
        よっては回線の接続が発生する場合がありますので、必ず利用しない機器は
        監視を止めるか、登録を削除して下さい。

      ・Novell社のNetWare Clientを入れていない環境でお使いの場合、検索・監視
        条件設定<IPX/SPX>の指定ネットワーク番号で選択ネットワーク番号の数が多
        いと、機器検索ができないことがあります。この場合は、選択ネットワーク
        番号の数を減らして、もしくは、Novell社のNetWare Clientを入れて、機器
        検索を行うようにして下さい。

      ・次の環境に該当する場合、Network Monitor for Adminを再インストールする必要があり
        ます。
        -Windows2000/XP運用している時、Network Monitor for Adminをインストールしたドラ
         イブのフォーマットをFATからNTFSにコンバートした環境

      ・Windows XP HomeEdition / Vistaにおいては、IPX/SPXプロトコルによる
        機器検索はおこなえません。

      ・「拡張IEEE 1394ボード」に接続された機器の詳細情報は、ネットワークI/Fの
        ノードアドレスが"00-00-00-00-00-00"と表示されます。

      ・「拡張IEEE 1394ボード」に接続された機器ではイーサネットボード設定ツール
         は使用出来ません。

      ・同じPCにウィルス対策ソフトが導入されている場合、その設定によっては
        正しく機器検索を行えない場合があります。
        詳しくは、ウィルス対策ソフトのマニュアルを参照してください。

      ・SNMPv3での情報取得時、入力した暗号パスワードと、機器に設定された
        暗号パスワードが一致しない場合、状態が「応答なし」と表示されます。

      ・Windowsのインターネット接続ファイアウォール機能が有効になっている場合、
        機器検索／機器情報取得を行なえないことがあります。
        インターネット接続ファイアウォールについて、詳しくはマイクロソフト社の
        HPを参照してください。

      ・プロキシサーバを経由した通信には対応していません。

      ・機器にサーバ証明書をインストールし、暗号化通信(SSL通信)を行う場合、
	証明書を発行したサーバーにアクセスできない環境では暗号化通信が使用できない
	ことがあります。このとき、機器の通信許可設定が「暗号化通信のみ」だと、
	アドレス情報管理ツール、ユーザー情報管理ツール、イーサネットボード設定ツール、
	機器の詳細画面でのリセット機能が使用できなくなります。
	暗号化通信を可能にするには、証明書を発行したサーバーにアクセスできるよう
	通信環境を整えるか、インターネットエクスプローラーのインターネットオプションで、
	サーバー証明書の取り消し確認を無効にしてください。

［５］Network Monitor for Admin 各項目の説明

       各項目の内容および詳細については、ヘルプ画面をご覧ください。

［６］必要環境

      ・基本システム
        Windows 2000 (I386)           : Pentium 133MHz以上推奨
        Windows XP (I386/x64)         : Pentium 300MHz以上推奨
        Windows Server 2003 (I386/x64): Pentium 550MHz以上推奨
        Windows Vista (I386/x64)      : Pentium   1GHz以上推奨

        上記に加えて、InternetExplorer 4.01以上。
        機器とSSL通信を行う場合は、InternetExplorer 5以上が必要です。

      ・ネットワーク環境
        プロトコルスタック
        ・オペレーティングシステムに付属のTCP/IPが必要です。
        ・オペレーティングシステムに付属のIPX/SPX互換プロトコルとNetWare
	  プロトコルが必要です（IPX/SPX環境でご使用の場合）。

      ・メモリ
        32 MB 以上推奨 またはオペレーティングシステムが推奨するメモリ

      ・ハードディスク
        15MB 以上の空き容量が必要


--------------------------------------------------------------------------
  MS,Microsoft,Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
  その他、記載されている社名や製品名は，各社の登録商標もしくは商標です。
