==========================================================================

                     Network Monitor for Client    Ver. 8.7.2.1
                                                                 '09.11.11
==========================================================================
はじめに
          このファイルには、Network Monitor for Client を使用するための情報
          が記載されています。インストールされる前に必ずお読みください。
          なお、Network Monitor for Client のその他の内容および詳細につい
          ては、ヘルプ画面をご覧ください。
--------------------------------------------------------------------------


［１］特長
  ・ プリントフォルダ上のプリンタをタスクバー上で監視できます｡

  ・ 複数台のプリンタを使い分けているときは、それらを同時に監視できます。

  ・ プリンタ本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認
     できます。

  ・ プリントサーバーがなくても、直接ネットワークプリンタに印刷できます。

  ・ 印刷中にプリンタで発生したエラーを通知できます。

  ・ 印刷が完了（データ転送終了）したことをお知らせします。

  ・ 印刷の履歴を見ることができます。

  ・ 指定したプリンタに印刷できないとき、代わりのプリンタに印刷できます
     ( 代行印刷 )。

  ・ 複数部数の印刷を複数のプリンタに割り振って印刷できます ( 並行印刷 )。

       注：代行印刷・並行印刷はRPDLドライバ,IPDL-Cドライバ,RPCSドライバを
           使用している場合にのみ機能します。
           機能上、ファーストプリントが遅くなる場合もあります。上記の特長
           よりもファーストプリントの性能を優先させたい場合は,拡張機能
           設定をOFFにして下さい。


［２］動作環境
  ・ 基本システム
        Windows XP Professional x64 Edition
                                 : 800MHz以上の64ビット(x64)プロセッサ推奨
        Windows Server 2003, Standard x64 Edition
        Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
        Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition
        Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
                                 : 800MHz以上の64ビット(x64)プロセッサ推奨
        Windows Vista Home Basic 64-bit edition
        Windows Vista Home Premium 64-bit edition
        Windows Vista Ultimate 64-bit edition
        Windows Vista Business 64-bit edition
        Windows Vista Enterprise 64-bit edition
                                 : 1GHz以上の64ビット(x64)プロセッサ推奨
        Windows Server 2008 Standard Edition (x64)
        Windows Server 2008 Enterprise Edition (x64)
                                 : 2GHz以上の64ビット(x64)プロセッサ推奨

  ・ ネットワーク環境
        監視時
          ・オペレーティングシステムに付属のTCP/IPが必要です。
           注：上記に加えて、機器でSNMPが有効に設定されている必要があります。

        印刷時
          ・オペレーティングシステムに付属のTCP/IPが必要です。

        注：
        ・無線LANをお使いの環境では、電波状態が悪い場合には印刷できない場合
         があります。

  ・ メモリ
        32 MB 以上推奨  またはOSが推奨するメモリ

  ・ ハードディスク
        60MB 以上の空き容量が必要


［３］インストール時の制限
  ・ ネットワークドライブからインストールするとき、クライアントとサーバ
     の双方がロングファイルネームをサポートしてない場合、インストールで
     きないことがあります。
     ロングファイルネームをサポートしてない場合は、インストール元のネッ
     トワークドライブのディレクトリ名をDOS 8.3形式で作成してください。
       <例>  ○  F:\PRG\RMCLIENT\                     DOS 8.3形式
             ×  F:\PROGRAMFILES\RMCLIENT\            DOS 8.3形式でない
                                                  ディレクトリ名が長すぎる

             * DOS 8.3形式は、ファイル/ディレクトリ名の文字長が
                8文字以下＋ピリオド＋拡張子3文字以下 の範囲。

  ・ インストールする場合はユーザーに Administrator の権限が必要です。

  ・ バージョンアップを行う場合は、起動している Network Monitor for Client 
     を終了させてから行ってください。また、全ての印刷が終了していること、
     Network Monitor for Clientのポートの追加、設定を行っていないことを
     確認してください。

  ・ インストールしたユーザーと違うユーザーがバージョンアップすると、
     正しくバージョンアップされません。インストール時と同じユーザーで
     ログオンして行うか、アンインストールしてからインストールを行って
     ください。

  ・ インストール先のフォルダはWindowsディレクトリを指定しないでくだ
     さい。また、Network Monitor for Admin がインストールされている場合は
     Network Monitor for Admin と異なるフォルダを指定してください。

  ・ インストール時にインストール完了画面が背面に表示されることがありま
     す。この場合 タスクバー上の該当部分を選択し 前面に表示して下さい。

  ・ 次の環境に該当する場合、Network Monitor for Client を再インストール
     する必要があります。
      - OS を Windows XP(x64) から Windows Vista(x64)/Server 2008(x64) に
        アップグレードした環境
      - Windows XP(x64)/Server 2003(x64) において、Network Monitor for Client 
         をインストールしたドライブのフォーマットをFATからNTFSにコンバートし
         た環境

  ・ Windows Server 2003(x64)/Server 2008(x64) ファミリでターミナルサービスを
     実行している環境でNetwork Monitor for Client をインストールする場合は、
     必ずインストールモードでインストールを行って下さい。
     インストールモードでインストールを行うには、以下の2通りの方法があります。
      1. [コントロール パネル]の[アプリケーションの追加と削除]を使用して
         Network Monitor for Client をインストールします。
      2. MS-DOS コマンド プロンプトで次のコマンドを入力します。 
           CHANGE USER /INSTALL
         インストール モードを終了するには、MS-DOS コマンド プロンプトで次の
         コマンドを入力します。 
           CHANGE USER /EXECUTE
     詳しくは Windows のヘルプをご覧下さい。

  ・ Windows95/98/MeのネットーワークドライブからWindows XP(x64)/Server 2003(x64)/
     Vista(x64)/Server 2008(x64)のPCへのインストールは行う事が出来ません。
     インストールを行う際は、導入先のPCのローカルドライブにコピーし実行してください。

  ・ インストール終了時に 再起動を推奨する画面が表示されたら、必ず再起動
     してください。再起動する際、Administrator の権限があるユーザーで
     ログインしてください。


［４］アンインストール時の制限
  ・ Network Monitor for Client が起動している場合は、終了させてから
     アンインストールを行ってください。

  ・ アンインストールを行う場合、全ての印刷が終了していることを確認 
     してください。
     Network Monitor for Clientのポートを使用して印刷している場合は 
     エラーメッセージが表示されます。印刷が終了してから再度アンインス
     トールを行ってください。

  ・ アンインストールを行う場合、Network Monitor for Clientのポートの追加、
     設定を行っていないことを確認してください。Network Monitor for Clientの
     ポートの追加、設定を行っている場合はエラーメッセージが表示されます。
     ポートの追加、設定を終了してから再度アンインストールを行ってください。

  ・ アンインストールする場合はユーザーにAdministratorの権限が必要です。

  ・ アンインストール終了時に 再起動を推奨する画面が表示されたら、
     必ず再起動してください。


 [５] 監視時の注意/制限事項
  ・ ネットワークの負荷が高い場合、機器が応答しなかったり一部の情報が
     取得出来ないことがあります。例えば複数のコンピュータから同じ機器
     を同時に監視した場合(コンピュータの台数は環境によって異なります)
     です。
     この現象が発生するときは、機器情報画面で[設定]を選択し、
     [応答待ち時間]を長めに設定して下さい。

  ・ ネットワークにダイヤルアップ回線を接続している場合、適切な対応を
     行わなければ、多大な通信料がかかることがあります。本ユーティリティは
     周期的に機器と通信を行いますので、設定したアドレスの値によっては回線が
     接続されたままの状態になることがあります。アドレスを指定するときは回線
     の接続が発生しない値に設定して下さい。また、本ユーティリティをインス
     トールしたコンピュータを移設する場合など、登録済みの機器のアドレスに
     よっては回線の接続が発生する場合がありますので、必ず利用しない機器は
     監視を止めるか、登録を削除して下さい。


［６］ポートの追加/設定時の注意事項
  ・ プリンタのプロパティ画面における[ポートの構成]ボタンを押した際、
     機器の応答が無い場合(電源断など)、ポートの構成ダイアログは 
     しばらく待ち状態になる場合があります。
     そのまま お待ちいただくか、機器の電源が入っていない場合は電源を入れて
     ください。

  ・ ポートの追加をするときに、機器のアドレスをホスト名で指定するには、
     該当する機器のホスト名が、hostsファイルに記述されているか、
     DNSサーバーに登録されているか、WINSサーバーに登録されている
     必要があります。ホスト名の文字数には、それぞれ制限がありますので
     詳しくはネットワーク管理者にご相談ください。
     なお、ホスト名が正しく設定されていないと、ポートの追加や機器監視が
     行えません。

  ・ 同じPCにウィルス対策ソフトが導入されている場合、その設定によっては
     正しく機器検索を行えない場合があります。
     詳しくは、ウィルス対策ソフトのマニュアルを参照してください。

  ・ Windowsのインターネット接続ファイアウォール機能が有効になっている場合、
     機器検索/機器情報取得を行なえません。
     インターネット接続ファイアウォールについて、詳しくはマイクロソフト社のHPを
     参照してください。


［７］印刷時の制限
  ・ 代行印刷・並行印刷するプリンタと印刷指示をするプリンタのオプション
     構成を一致させてください。印刷に必要なオプション (たとえば両面ユニッ
     トやフィニッシャーなど） が代行プリンタに装着されていない場合、オプ
     ションを使用する機能は無効になります。

  ・ 代行印刷・並行印刷するプリンタと印刷指示をするプリンタに同じサイズの
     用紙をセットしてください。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、
     同じトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。
     RPCSドライバを使用しての印刷時に、給紙トレイを指定すると、代行印刷・
     並行印刷は動作しません。

  ・ 並行印刷する場合、アプリケーションの印刷ダイアログに 「部単位で印刷」
     という項目があるときは、そのチェックを外してください。

  ・ 代行印刷、並行印刷した場合、実際に印刷したプリンタがアプリケーション
     から選択したプリンタと異なる場合があります。このため、機器の詳細情報
     画面のジョブ履歴には、印刷したジョブが反映されないケースがあります。

  ・ 代行印刷、並行印刷のプリンタの選択画面で、機器検索に時間がかかる場合に、
     プリンタの選択画面を操作を行うと、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの終了のメッセージが表示される
     場合があります。
     ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの終了のメッセージで[すぐに終了]ボタンを押下すると、プリンタの
     選択画面が終了してしまい、ジョブが印刷されません。

  ・ 印刷通知のダイアログボックスがアプリケーション画面の背面に表示されます。
     （Windows の仕様）
     印刷通知は、タスクバーの表示でご確認下さい。

  ・ プリントサーバー経由で印刷したときの印刷通知をクライアントPCに行なうことは
     できません。

  ・ Windows XP(x64)/Vista(x64)/Server 2008(x64) において、2人目以降に
     ログインしたユーザーのデスクトップがアクティブである時、代行印刷・
     並行印刷の条件を満たした場合でも、代行印刷・並行印刷は行いません。
     また、エラー通知/印刷完了通知も行いません。

  ・ Windows XP(x64)/Vista(x64)/Server 2008(x64) において、1人目にログイン
     したユーザーがログオフした場合、次にログインしたユーザーで印刷通知、
     代行印刷・並行印刷を行います。

  ・ 以下のような場合、機器からジョブ情報が取得できず、自分のジョブ一覧や印刷完了通知で
     ジョブの状態が"データ転送完了"と表示される場合があります。
        - 機器のジョブスプール機能が有効に設定されている場合
        - PSでの印刷など、機器で高負荷な印刷処理を行っている場合

  ・ 代行印刷、並行印刷した場合、印刷元/代行（並行）先の機器利用可否チェックは
     行いません。


［８］ジョブ操作時の注意事項
  ・ ジョブのキャンセル機能はデータ転送完了前のジョブのみジョブ操作を行えます。

  ・ ジョブの一時停止/再開機能は行うことはできません。


［９］プリンタドライバ連携機能に関する制限事項
  ・ プリンタドライバが対応していない場合、以下の制限事項があります。
        - プリンタのプロパティでオプション構成や給紙トレイ用紙の自動設定のための
          双方向通信が出来ません（RPCSドライバ、PCL6(PCL XL)ドライバ、PSドライバ）
        - 印刷通知（完了通知/エラー通知/自分のジョブ一覧）が使用できません（RPCSドライバ）
         （データ転送完了までの状態を通知します）
        - ジョブごとの印刷通知設定が出来ません
        - 64bit対応ドライバがリリースされていない機器への印刷は行えません


［１０］Network Monitor for Client 各項目の説明
     各項目の内容および詳細については、ヘルプ画面をご覧ください。

--------------------------------------------------------------------------
  MS,Microsoft,Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
  その他、記載されている社名や製品名は，各社の登録商標もしくは商標です。
